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	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ: 76.105.535/0001-99 





RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8058/2013 - PREGÃO Nº 039/2013
TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: "Aquisição de peças originais para tratores (da marca John Deere), bem como para os implementos agrícolas - utilizados no preparo do solo - como: grades aradoras, niveladoras, arados e subsoladores (das marcas Baldan, Tatu, Santa Isabel, Jan e Stara), pertencentes à “Patrulha Rural Mecanizada”, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos". Resultou vencedora e adjudicatária a empresa GLOBAL TRATORES LTDA, CNPJ 01.652.818/0001-51, conforme relacionado no quadro abaixo:

	Seq.
	Lote
	Quant.
	Marca
	Item
	Item 
	Vl. Unitário
	Vl. Total

	1

	1

	20

	JOHN DEERE

	201266

	Lâmina para haste subsolador 

	55,47

	1.109,40


	2

	1

	5

	JOHN DEERE

	201267

	Haste subsolador 

	753,25

	3.766,25


	3

	1

	10

	JOHN DEERE

	201268

	Contra pino 6,3X32 

	1,19

	11,90


	4

	1

	10

	JOHN DEERE

	201269

	Contra pino 1/6X12 

	0,75

	7,50


	5

	1

	20

	PIRELLI

	201270

	Pneu agrícola de tração 

	1.384,64

	27.692,80


	6

	1

	6

	JOHN DEERE

	201271

	Porca sextavada baixa M16 rosca D 

	2,04

	12,24


	7

	1

	6

	JOHN DEERE

	201272

	Porca sextavada M 16X2. 

	3,41

	20,46


	8

	1

	50

	JOHN DEERE

	201273

	Parafuso sextavado 16X230 

	14,30

	715,00


	9

	1

	50

	JOHN DEERE

	201274

	Parafuso sextavado 16X270 

	16,75

	837,50


	10

	1

	6

	JOHN DEERE

	201275

	Parafuso sextavado 18X808.8 

	9,20

	55,20


	11

	1

	10

	JOHN DEERE

	201276

	Arruela lisa 16MM 

	1,81

	18,10


	12

	1

	10

	JOHN DEERE

	201277

	Arruela lisa 20MM 

	2,34

	23,40


	13

	1

	6

	JOHN DEERE

	201278

	Arruela lisa barra de tração 

	2,16

	12,96


	14

	1

	10

	JOHN DEERE

	201279

	Pino do pé pato 

	62,14

	621,40


	15

	1

	10

	JOHN DEERE

	201280

	Pino do pé de pato 

	58,00

	580,00


	16

	1

	10

	JOHN DEERE

	201282

	Chaveta do eixo oscilante 

	2,47

	24,70


	17

	1

	10

	JOHN DEERE

	201283

	Conector da válvula de controle 

	27,16

	271,60


	18

	1

	10

	JOHN DEERE

	201284

	Conector controle do hidráulico 

	30,14

	301,40


	19

	1

	50

	METISA

	205929

	Enxada rotativa, tipo C 

	19,53

	976,50


	20

	1

	3

	JF

	121241

	Pedra do afiador Cód.48713 

	63,82

	191,46


	21

	1

	10

	JOHN DEERE

	201285

	Anel da tampa do comando de válvula 

	5,40

	54,00


	22

	1

	20

	METISA

	201286

	Lâmina para subsolador becker 03 

	49,00

	980,00


	23

	1

	10

	BALDAN

	201287

	Haste do pistão completa de 353MM 

	304,34

	3.043,40


	24

	1

	10

	BALDAN

	201289

	Jumelo de engate 

	222,71

	2.227,10


	25

	1

	30

	BALDAN

	201290

	Limpador dianteiro 

	61,87

	1.856,10


	26

	1

	30

	BALDAN

	201291

	Limpador dianteiro. 

	37,57

	1.127,10


	27

	1

	6

	JF

	205477

	Kit de facas para trator JF90/92Z10 

	909,37

	5.456,22


	28

	1

	50

	JOHN DEERE

	201292

	Fusível dos reles 

	2,67

	133,50


	29

	1

	10

	JOHN DEERE

	75564

	Lâmpada de Farol 

	29,97

	299,70


	30

	1

	5

	JOHN DEERE

	201294

	Caixa fusível 

	108,35

	541,75


	31

	1

	5

	JOHN DEERE

	205891

	Rolamento com dupla blindagem 

	26,24

	131,20


	32

	1

	5

	JOHN DEERE

	205893

	Rolamento com dupla blindagem 2RS M 

	21,11

	105,55


	33

	1

	5

	JOHN DEERE

	205892

	Rolamento com dupla blindagem 2RS P 

	20,90

	104,50


	34

	1

	6

	MAGION

	201295

	Pneu agrícola dianteiro 7.50-16MAG 

	588,01

	3.528,06


	35

	1

	10

	JOHN DEERE

	201296

	Pino fixador terceiro ponto 

	13,78

	137,80


	36

	1

	10

	JOHN DEERE

	201297

	Tampa engate rápido do hidráulico 

	9,65

	96,50


	37

	1

	4

	JOHN DEERE

	205894

	Engrenagem dentadas 

	192,78

	771,12


	38

	1

	4

	JOHN DEERE

	205482

	Divisor de grãos 

	992,78

	3.971,12


	39

	1

	4

	JOHN DEERE

	205483

	Corrente recolhedora 

	445,86

	1.783,44


	40

	1

	2

	JOHN DEERE

	201298

	Jogo de juntas completa motor 4.5L 

	1.272,89

	2.545,78


	41

	1

	4

	JOHN DEERE

	201299

	Sinaleira traseira 

	161,92

	647,68


	42

	1

	6

	JOHN DEERE

	201300

	Tampa do tanque de combustível 

	83,36

	500,16


	43

	1

	6

	JOHN DEERE

	201301

	Disco de freio 

	417,53

	2.505,18


	44

	1

	6

	JOHN DEERE

	201302

	Interruptor de luz 

	117,59

	705,54


	45

	1

	20

	JOHN DEERE

	201303

	Pino de engate rápido 3º ponto 

	9,21

	184,20


	46

	1

	10

	JOHN DEERE

	201304

	Pino de engate rápido 

	12,84

	128,40


	47

	1

	8

	JOHN DEERE

	201305

	Filtro de ar externo 

	114,61

	916,88


	48

	1

	8

	JOHN DEERE

	201306

	Filtro de ar interno 

	79,03

	632,24


	49

	1

	6

	JOHN DEERE

	205484

	Interruptor pressão de óleo motor 

	53,51

	321,06


	50

	1

	4

	JOHN DEERE

	201308

	Calço 0,05mm da camisa do motor 

	6,23

	24,92


	51

	1

	8

	JOHN DEERE

	201309

	Rolamento da embreagem USE RE72 

	297,57

	2.380,56


	52

	1

	8

	JOHN DEERE

	201310

	Rolamento da embreagem USE RE72. 

	66,69

	533,52


	53

	1

	10

	JOHN DEERE

	201311

	CAMERA DE PNEU DIANTEIRO 

	233,13

	2.331,30


	54

	1

	12

	JOHN DEERE

	201312

	Pino da alavanca do VCR 

	5,63

	67,56


	55

	1

	12

	JOHN DEERE

	201313

	Pino do braço do levante do hidráulico 

	62,15

	745,80


	56

	1

	30

	JOHN DEERE

	201314

	Parafuso cabeça quadrada 16x100 

	14,59

	437,70


	57

	1

	8

	JOHN DEERE

	201315

	Suporte da barra de tração 

	74,99

	599,92


	58

	1

	6

	JOHN DEERE

	201316

	Câmara de pneu 16.9-30 

	408,67

	2.452,02


	59

	1

	8

	JOHN DEERE

	201317

	Porca da barra de tração 18mm 

	4,50

	36,00


	60

	1

	30

	JOHN DEERE

	201318

	Parafuso sextavado 16X18012.9 

	35,90

	1.077,00


	61

	1

	30

	JOHN DEERE

	201319

	Porca 16mm alto travante 10.9C/FL 

	4,92

	147,60


	62

	1

	30

	JOHN DEERE

	201320

	Parafuso sextavado 3/4 x 270mm 

	38,74

	1.162,20


	63

	1

	6

	JOHN DEERE

	201321

	Óleo SAE 90-20LT 

	321,44

	1.928,64


	64

	1

	45

	JOHN DEERE

	201322

	Óleo para motor torq gard, 20 litros 

	245,00

	11.025,00


	65

	1

	4

	JOHN DEERE

	201323

	Kit cola junta de vedação 

	54,23

	216,92


	66

	1

	10

	JOHN DEERE

	205486

	Retentor de vedação 

	35,85

	358,50


	67

	1

	12

	JOHN DEERE

	205487

	Rolamento axial 

	60,65

	727,80


	68

	1

	12

	JOHN DEERE

	205488

	Retentor de vedação do rolo 

	31,55

	378,60


	69

	1

	4

	JOHN DEERE

	205907

	Filtro de ar externo do motor 

	116,63

	466,52


	70

	1

	4

	JOHN DEERE

	205908

	Filtro de ar interno do motor 

	39,52

	158,08


	71

	1

	4

	JOHN DEERE

	205909

	Filtro do reservatório do hidráulico da colheitadeira 

	74,30

	297,20


	72

	1

	4

	JOHN DEERE

	205200

	Filtro de retorno do hidráulico 

	106,24

	424,96


	73

	1

	2

	JOHN DEERE

	205496

	Filtro do reservatório do hidráulico 

	14,54

	29,08


	74

	1

	4

	JOHN DEERE

	205895

	Filtro de ar externo da cabine 

	116,45

	465,80


	75

	1

	40

	JOHN DEERE

	201324

	Filtro combustível separador de água 

	43,56

	1.742,40


	76

	1

	4

	JOHN DEERE

	201325

	Sinaleira paralama traseira 

	124,88

	499,52


	77

	1

	10

	JOHN DEERE

	201326

	Pino da barra do estabilizador 

	25,04

	250,40


	78

	1

	4

	JOHN DEERE

	201327

	Farol dianteiro 

	139,95

	559,80


	79

	1

	10

	JOHN DEERE

	201328

	Pino da tração 

	126,30

	1.263,00


	80

	1

	4

	JOHN DEERE

	201329

	Farol H4 estrada 

	140,06

	560,24


	81

	1

	4

	JOHN DEERE

	201330

	Terminal direção do lado direito 

	102,15

	408,60


	82

	1

	4

	JOHN DEERE

	201331

	Mangueira eixo dianteiro esquerdo 

	143,07

	572,28


	83

	1

	4

	JOHN DEERE

	201332

	Mangueira eixo dianteiro, direito 

	136,92

	547,68


	84

	1

	4

	JOHN DEERE

	201333

	Mangueira da direção hidráulica 

	139,80

	559,20


	85

	1

	4

	JOHN DEERE

	201334

	Sinaleira de advertência 

	80,78

	323,12


	86

	1

	2

	JOHN DEERE

	201335

	Silenciador TR5000 aspirado 

	324,27

	648,54


	87

	1

	6

	JOHN DEERE

	205896

	Tampa da caixa do fusível 

	20,90

	125,40


	88

	1

	4

	JOHN DEERE

	201337

	Reservatório de água do radiador 

	251,74

	1.006,96


	89

	1

	6

	JOHN DEERE

	201338

	Tampa pressoastática TR5000 

	39,46

	236,76


	90

	1

	10

	JOHN DEERE

	201339

	Filtro de ar externo. 

	182,46

	1.824,60


	91

	1

	10

	JOHN DEERE

	201340

	Filtro de ar interno. 

	136,68

	1.366,80


	92

	1

	6

	JOHN DEERE

	201341

	Engate rápido femea lado trator 

	100,45

	602,70


	93

	1

	4

	JOHN DEERE

	201343

	Tensor lateral esquerdo 

	580,25

	2.321,00


	94

	1

	4

	JOHN DEERE

	201344

	Tensor lateral direito 

	615,07

	2.460,28


	95

	1

	4

	JOHN DEERE

	201345

	Tensor central terceiro ponto 

	509,71

	2.038,84


	96

	1

	4

	JOHN DEERE

	201346

	Painel instrumento 5000 PRICL 

	676,34

	2.705,36


	97

	1

	6

	JOHN DEERE

	201347

	Terminal axial da barra de direção 

	354,39

	2.126,34


	98

	1

	6

	JOHN DEERE

	201348

	Terminal tubolar da barra de direção 

	311,40

	1.868,40


	99

	1

	3

	JOHN DEERE

	77986

	Bomba hidráulica Cod:Dq70069 

	2.325,90

	6.977,70


	100

	1

	6

	JOHN DEERE

	201350

	Retentor dos pesos dianteiros 

	36,62

	219,72


	101

	1

	10

	JOHN DEERE

	201351

	Pino engate implemento 

	180,12

	1.801,20


	102

	1

	200

	METISA

	201352

	Disco recortado 22`’04.0242 

	103,88

	20.776,00


	103

	1

	230

	METISA

	201353

	Disco recortado 26”042602 

	180,32

	41.473,60


	104

	1

	120

	SHELL

	201354

	OLEO 90 1 L SPIRAX 

	16,67

	2.000,40


	105

	1

	12

	JOHN DEERE

	201355

	Anel elástico 

	3,19

	38,28


	106

	1

	150

	JOHN DEERE

	201356

	Parafuso da lâmina/arado 

	2,38

	357,00


	107

	1

	12

	JOHN DEERE

	205937

	Sapata 

	70,88

	850,56


	108

	1

	4

	JOHN DEERE

	205493

	Engrenagem motriz 

	145,29

	581,16


	109

	1

	4

	JOHN DEERE

	205897

	Rolo espigão plataforma de milho 

	1.093,57

	4.374,28


	110

	1

	10

	JOHN DEERE

	201357

	Bateria 100 amperes John Deere 

	566,94

	5.669,40


	111

	1

	8

	JOHN DEERE

	201358

	Rolamento do volante do motor 

	37,87

	302,96


	112

	1

	6

	JOHN DEERE

	201359

	Extensão esquerdo do paralama 

	66,27

	397,62


	113

	1

	6

	JOHN DEERE

	201360

	Extensão direito do paralama 

	110,65

	663,90


	114

	1

	6

	JOHN DEERE

	201361

	Pino fixador dos pesos dianteiros 

	207,05

	1.242,30


	115

	1

	10

	JOHN DEERE

	201362

	PINO DE ENGATE RAPIDO(R) [2] 

	4,27

	42,70


	116

	1

	6

	JOHN DEERE

	205934

	Pino do estabilizador 

	27,95

	167,70


	117

	1

	2

	JOHN DEERE

	201364

	Peso roda traseira 55KG [2] 

	542,23

	1.084,46


	118

	1

	2

	JOHN DEERE

	201365

	Peso roda traseira 38,5KG [2] 

	401,44

	802,88


	119

	1

	6

	JOHN DEERE

	201366

	Contrapeso frontal 50KG direito [2] 

	474,86

	2.849,16


	120

	1

	6

	JOHN DEERE

	201367

	Contra peso frontal 50 KG esquerdo [2] 

	472,93

	2.837,58


	121

	1

	6

	JOHN DEERE

	201368

	Capa da manga do eixo da tração[2] 

	13,37

	80,22


	122

	1

	6

	JOHN DEERE

	201369

	Disco atuador do freio [2] 

	221,70

	1.330,20


	123

	1

	6

	JOHN DEERE

	201370

	Pino do braço hidráulico [2] 

	38,38

	230,28


	124

	1

	6

	JOHN DEERE

	201371

	Mola de compreenssão da barra de tração [2] 

	9,91

	59,46


	125

	1

	6

	JOHN DEERE

	205899

	Extensão esquerda do paralama traseiro 

	162,65

	975,90


	126

	1

	6

	JOHN DEERE

	205900

	Extensão direita do paralama traseiro 

	162,56

	975,36


	127

	1

	20

	JOHN DEERE

	201374

	Lâmpada 2 polos, 12V, 21/5 W 

	5,29

	105,80


	128

	1

	10

	JOHN DEERE

	205898

	Anel elástico para colheitadeira 

	2,82

	28,20


	129

	1

	6

	JOHN DEERE

	201376

	Manopla da alavanca do VCR 

	24,46

	146,76


	130

	1

	4

	JOHN DEERE

	201377

	Assento trator 

	1.272,05

	5.088,20


	131

	1

	10

	SHELL

	201378

	Graxa lubrificante 

	190,28

	1.902,80


	132

	1

	20

	PIRELLI

	176395

	Pneu 18,4-30 R1 10 lonas convencional 

	3.185,00

	63.700,00


	133

	1

	6

	JOHN DEERE

	201379

	Junta do escape 

	17,65

	105,90


	134

	1

	4

	JOHN DEERE

	201380

	Cilindro levante hidráulico 

	826,19

	3.304,76


	135

	1

	6

	JOHN DEERE

	201381

	Pino dos tensores laterais do 3º ponto 

	42,79

	256,74


	136

	1

	6

	JOHN DEERE

	201382

	Limitador braço hidráulico BRAÇO HIDRAULICO 

	16,49

	98,94


	137

	1

	6

	JOHN DEERE

	201383

	Pino do engate central 

	73,99

	443,94


	138

	1

	2

	JOHN DEERE

	201384

	Engate do estabilizador esquerdo 

	316,91

	633,82


	139

	1

	4

	JOHN DEERE

	201385

	Placa do engate direito 

	296,18

	1.184,72


	140

	1

	10

	JOHN DEERE

	201386

	Parafuso da alavanca da tração D 

	16,76

	167,60


	141

	1

	10

	JOHN DEERE

	201387

	Parafuso da alavanca da TDP traseira 

	18,69

	186,90


	142

	1

	16

	JOHN DEERE

	201388

	Assento válvula do motor 

	77,20

	1.235,20


	143

	1

	16

	JOHN DEERE

	201389

	Assento válvula admissão motor 

	75,45

	1.207,20


	144

	1

	6

	JOHN DEERE

	201390

	Bucha engrenagem virabrequim 

	26,80

	160,80


	145

	1

	6

	JOHN DEERE

	201391

	Junta cabeçote motor 

	128,25

	769,50


	146

	1

	10

	JOHN DEERE

	201392

	Pino tensor lateral do 3ºponto 

	33,70

	337,00


	147

	1

	12

	JOHN DEERE

	201393

	Junta da caixa traseira USE R138234 

	26,40

	316,80


	148

	1

	16

	JOHN DEERE

	201394

	Pino de pistão motor 

	125,36

	2.005,76


	149

	1

	8

	JOHN DEERE

	201395

	Junta bomba água motor 

	44,46

	355,68


	150

	1

	8

	JOHN DEERE

	201396

	Junta resfri. óleo motor 

	14,50

	116,00


	151

	1

	8

	JOHN DEERE

	201397

	Junta do motor 

	11,32

	90,56


	152

	1

	6

	JOHN DEERE

	201398

	Junta tampa válvula do motor 

	57,85

	347,10


	153

	1

	10

	JOHN DEERE

	201399

	Correia do ventilador 5605/5705 

	90,83

	908,30


	154

	1

	8

	JOHN DEERE

	201400

	Luvas de acoplamento 

	112,09

	896,72


	155

	1

	8

	JOHN DEERE

	201401

	Mola da válvula de admissão 

	24,48

	195,84


	156

	1

	4

	JOHN DEERE

	201402

	Junta resfr. óleo motor 

	21,50

	86,00


	157

	1

	8

	JOHN DEERE

	201403

	Junta termostato motor 

	8,56

	68,48


	158

	1

	4

	JOHN DEERE

	201404

	Arruela de vedação do bico injetor 

	4,21

	16,84


	159

	1

	10

	JOHN DEERE

	201405

	Junta coletor escape motor 

	11,91

	119,10


	160

	1

	10

	JOHN DEERE

	201406

	Junta carter motor 

	105,82

	1.058,20


	161

	1

	10

	JOHN DEERE

	201407

	Anel O de vedação do motor 

	8,36

	83,60


	162

	1

	12

	JOHN DEERE

	201408

	Conexão do bico injetor de combustível 

	41,35

	496,20


	163

	1

	8

	JOHN DEERE

	201409

	Junta coletor admissão motor 

	11,20

	89,60


	164

	1

	8

	JOHN DEERE

	201410

	Válvula de escape do motor 

	104,48

	835,84


	165

	1

	8

	JOHN DEERE

	201411

	Anel do freio válvula motor 

	1,48

	11,84


	166

	1

	8

	JOHN DEERE

	201412

	Válvula de admissão do motor 

	99,76

	798,08


	167

	1

	8

	JOHN DEERE

	205494

	Sensor de segurança de partida 

	92,94

	743,52


	168

	1

	6

	JOHN DEERE

	201414

	Rele de partida 

	135,48

	812,88


	169

	1

	4

	JOHN DEERE

	201415

	Grade lateral direita 

	624,69

	2.498,76


	170

	1

	4

	JOHN DEERE

	201416

	Grade lateral esquerda 

	627,31

	2.509,24


	171

	1

	4

	JOHN DEERE

	201417

	Válvula hidráulica 

	660,77

	2.643,08


	172

	1

	4

	JOHN DEERE

	201418

	Farol dianteiro. 

	198,43

	793,72


	173

	1

	6

	JOHN DEERE

	201419

	Bóia nível combustível 5000. 

	239,70

	1.438,20


	174

	1

	6

	JOHN DEERE

	201420

	Mangueira hidráulica 

	135,13

	810,78


	175

	1

	6

	JOHN DEERE

	201421

	Embreagem LUK 

	2.403,21

	14.419,26


	176

	1

	6

	JOHN DEERE

	201422

	Disco de embreagem 

	457,72

	2.746,32


	177

	1

	10

	JOHN DEERE

	201423

	Retentor válvula motor 

	16,25

	162,50


	178

	1

	14

	JOHN DEERE

	201424

	Sensor da alavanca da TDP traseiro 

	104,15

	1.458,10


	179

	1

	4

	JOHN DEERE

	201425

	Válvula do controle de altura do HID 

	297,19

	1.188,76


	180

	1

	4

	JOHN DEERE

	201426

	Proteção plástica do cardan dianteiro 

	136,44

	545,76


	181

	1

	4

	JOHN DEERE

	201427

	Proteção plástica do cardan traseiro 

	132,62

	530,48


	182

	1

	6

	JOHN DEERE

	201428

	Mangueira hidráulica do VCR 

	158,37

	950,22


	183

	1

	4

	JOHN DEERE

	201429

	Válvula de alívio. 

	936,89

	3.747,56


	184

	1

	24

	JOHN DEERE

	201430

	Filtro bomba hidráulica 

	129,17

	3.100,08


	185

	1

	10

	JOHN DEERE

	201431

	Chave partida 

	155,61

	1.556,10


	186

	1

	4

	JOHN DEERE

	201432

	Biela do motor 

	1.517,97

	6.071,88


	187

	1

	10

	JOHN DEERE

	201433

	Sensor temperatura motor 

	104,72

	1.047,20


	188

	1

	10

	JOHN DEERE

	201434

	Válvula termostática motor 

	71,05

	710,50


	189

	1

	10

	JOHN DEERE

	201435

	Bomba manual combustível. 

	276,81

	2.768,10


	190

	1

	6

	JOHN DEERE

	201436

	Reparo bomba água 

	614,39

	3.686,34


	191

	1

	4

	JOHN DEERE

	201437

	Alternador 52A 5403 

	1.441,29

	5.765,16


	192

	1

	6

	JOHN DEERE

	201438

	Sensor rotação do tacometro ROTAÇÃO DO TACOMETRO 

	121,85

	731,10


	193

	1

	5

	JOHN DEERE

	201439

	Kit pistão e camisa do motor 

	839,15

	4.195,75


	194

	1

	4

	JOHN DEERE

	201440

	Junta motor 

	704,87

	2.819,48


	195

	1

	4

	JOHN DEERE

	201441

	Motor de partida 4KW 4CIL LD2F. 

	1.273,42

	5.093,68


	196

	1

	4

	JOHN DEERE

	201442

	Bomba injetora 5403/5605. 

	7.074,61

	28.298,44


	197

	1

	10

	JOHN DEERE

	201443

	Retentor dianteiro virabrequim 

	131,63

	1.316,30


	198

	1

	10

	JOHN DEERE

	201444

	Solenoide bomba injetora 

	257,07

	2.570,70


	199

	1

	10

	JOHN DEERE

	201445

	Mangueira hidráulica. 

	166,71

	1.667,10


	200

	1

	6

	JOHN DEERE

	201446

	Manopla do comando lateral 

	52,22

	313,32


	201

	1

	40

	JOHN DEERE

	201447

	Filtro óleo motor 

	48,36

	1.934,40


	202

	1

	10

	JOHN DEERE

	201448

	Guia válvula cabeçote motor 

	66,19

	661,90


	203

	1

	8

	JOHN DEERE

	201449

	Bico injetor combustível 

	396,88

	3.175,04


	204

	1

	40

	JOHN DEERE

	201450

	Filtro combustível. 

	69,19

	2.767,60


	205

	1

	4

	JOHN DEERE

	126701

	Filtro de combustível. 

	101,04

	404,16


	206

	1

	8

	JOHN DEERE

	201451

	Bronzina mancal STD 

	88,13

	705,04


	207

	1

	8

	JOHN DEERE

	201452

	Bronzina de encosto STD 

	279,29

	2.234,32


	208

	1

	10

	JOHN DEERE

	201453

	Kit reparo bico injetor 

	29,51

	295,10


	209

	1

	8

	JOHN DEERE

	201454

	Bronzina de biela STD 

	114,00

	912,00


	210

	1

	10

	JOHN DEERE

	201455

	Vareta nível óleo motor 

	51,32

	513,20


	211

	1

	4

	JOHN DEERE

	201456

	Conjunto do radiador 

	2.368,94

	9.475,76


	212

	1

	6

	JOHN DEERE

	201457

	Cotovelo de escapamento 

	355,19

	2.131,14


	213

	1

	6

	JOHN DEERE

	201458

	Tubo vertical do escapamento 

	514,32

	3.085,92


	214

	1

	2

	JOHN DEERE

	201459

	Alternador 40 A denso 

	1.670,00

	3.340,00


	215

	1

	6

	JOHN DEERE

	201460

	Haste da embreagem 

	112,09

	672,54


	216

	1

	6

	JOHN DEERE

	201461

	Botão da alavanca oscilante 

	95,66

	573,96


	217

	1

	20

	TATU

	201462

	Mancal rolamento graxa 1.5/8. 

	235,20

	4.704,00


	218

	1

	20

	TATU

	201463

	Mancal rolamento graxa 

	176,40

	3.528,00


	219

	1

	4

	JOHN DEERE

	201464

	Tubo do silencioso de escape 

	484,34

	1.937,36


	220

	1

	6

	JOHN DEERE

	201465

	Barra de tração 

	292,75

	1.756,50


	221

	1

	6

	JOHN DEERE

	201466

	Barra de tração. 

	789,07

	4.734,42


	222

	1

	12

	JOHN DEERE

	201467

	Tampão do bico injetor 

	7,27

	87,24


	223

	1

	12

	JOHN DEERE

	201468

	Arruela da alavanca do VCR 

	14,42

	173,04


	224

	1

	35

	JOHN DEERE

	201469

	Óleo hidráulico Hygard, 20LT 

	410,62

	14.371,70


	225

	1

	30

	JOHN DEERE

	201470

	Cool – Gard TM, 3.78LT 

	114,66

	3.439,80


	226

	1

	15

	JOHN DEERE

	201471

	Cool – Gard TM, 9.46 LT 

	172,48

	2.587,20


	227

	1

	120

	UNI

	201472

	Óleo 90 

	13,72

	1.646,40
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