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Araucaria Prefeitura do Municipio de Araucéria

Respeito por vock Secretaria Municipal de Administragdo





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL)

PREGÃO Nº 096/2015 - PROCESSO Nº 10959/2015

OBJETO: Aquisição de uniformes completos, acessórios e equipamentos de segurança para uso da Guarda Municipal e Agentes de Segurança, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, em resposta ao Processo de Impugnação nº 221/16, seguem as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ: nos ASPECTOS GERAIS – LOTE Nº 02 – BOTINAS PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. 

2.2.1. – SUBITEM 13 - C.A. Certificado de Aprovação: C.A. Nº 31.891

LEIA-SE: nos ASPECTOS GERAIS – LOTE Nº 02 – BOTINAS PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA .

2.2.1. - SUBITEM13 - C.A. Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho.

ONDE SE LÊ: nos ASPECTOS GERAIS – LOTE Nº 01 – Uniformes para Guarda Municipal e Agentes de Segurança -  
2.1.4. -  ITEM 04 - JAQUETA 100% nylon emborrachado...

LEIA-SE:  nos ASPECTOS GERAIS – LOTE Nº 01 – Uniformes para Guarda Municipal e Agentes de Segurança 
 2.1.4. - ITEM 04 - JAQUETA 100% nylon, impermeável...

EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES ACIMA, A DATA DA SESSÃO PÚBLICA, FICA TRANSFERIDA do dia 19/01/2016 para o dia 29/01/2016. Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados no protocolo geral até ás 09:30 horas e a abertura se dará no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Pedro Druszcz, 160 – 1º Andar - Centro – Araucária. Informações pelo telefone (41) 3614-1716/Pregoeiro 3614-1690.
Araucária, 14 de janeiro de 2016.

LAURIANA SANTOS DE SOUZA

PREGOEIRO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 096/2015
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 10959/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/01/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 10:00 horas 
LOCAL: Prefeitura do Município de Araucária - Paraná

O Município de Araucária, Paraná, pelo Pregoeiro que ao final assina, torna público que está aberta licitação na modalidade PREGÃO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO), do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nºs 26.007/2013, 18.966/05, Decretos Municipais nºs 16.928/02 e 19.112/05 que dispõem sobre o Sistema de Registro de Preços no Município de Araucária, e Leis Complementares 123/06 e 147/14, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Pública no ofício n° 610/2015.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até às 09:30 horas do dia 19 de janeiro de 2016, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração, sito na Rua Pedro Druszcz, nº 111, andar térreo (Espaço Cidadão). 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no horário e data supracitados, na sala de abertura de licitações, sita à Rua Pedro Druszcz, nº 160, e será conduzida por Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio designados nos autos do processo em epígrafe.
1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de uniformes completos, acessórios e equipamentos de segurança para uso da Guarda Municipal e Agentes de Segurança, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da contratação e que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
2.2. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014.
3. DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

3.1. Somente será credenciado representante de empresa que tenha protocolado envelopes de proposta e de habilitação;

3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos invólucros:

a) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor e última alteração, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

f) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (Modelo no Anexo I).

g) Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação.
h) Caso queira usufruir dos benefícios das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, deverá apresentar documento comprobatório que a proponente enquadra-se na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação.
i) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, e cada representante poderá representar somente uma empresa, sendo que, no caso do representante não possuir poderes para representar a licitante, este deve apresentar procuração por instrumento púbico ou particular da qual constem poderes específicos para formular lance, negociar preço, interpor e desistir de recursos, assinar e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação.

j) O credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.4. O procurador deve apresentar a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas "a" à “e”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.5. No caso de o interessado não enviar representante deverá encaminhar um terceiro envelope contendo os documentos acima listados, exceto a identificação.

3.6. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio
4. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser protocolados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

	Envelope nº 1 – Proposta

Pregão nº 096/2015
Processo nº 10959/2015
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

e-mail e telefone para contato
	Envelope nº 2 – Habilitação

Pregão nº 096/2015
Processo nº 10959/2015
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

e-mail e telefone para contato


4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço e CNPJ;

b) Número do processo e do Pregão;

c) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com os Anexos II e IV deste Edital, incluindo marca e/ou fabricante do produto cotado;
d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: frete, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) A proposta para o preço unitário poderá conter no máximo 02 (duas) casas decimais;

f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para protocolo dos envelopes de proposta e habilitação. Tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial.

g) CD ou DVD contendo a planilha de itens, devidamente preenchida com os valores unitários de todos os itens cotados. A referida planilha está disponível para download no endereço http://www.araucaria.pr.gov.br/licitacoes/editaisecomunicados/pregao-abertos . Para preenchimento da planilha de itens, é necessário instalar o “Software Cotação de Preços”, também disponível para download no endereço www.araucaria.pr.gov.br no menu LICITAÇÕES – Software Cot. de Preços.
h) O não atendimento ao contido na alínea anterior não acarretará a desclassificação da proposta, porém ressalta-se a importância do preenchimento para celeridade da sessão pública.
5.2. Não será admitida cotação que não contemple todas as quantidades de cada item.

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

a) O envelope “habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Os documentos de habilitação jurídica são os mesmos apresentados para o credenciamento, não sendo necessária sua apresentação novamente. 

6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

d) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito do INSS;

f) Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE, emitida com antecedência máxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitação.

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Não há exigências para o objeto desta licitação. 

6.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declarações da licitante, elaboradas em papel timbrado e subscritas por representante legal, nos termos do Anexo III. 

6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.6.1. É facultado às licitantes substituir documentos de habilitação exigidos neste Edital por certificado de registro cadastral emitido pelo Departamento de Compras da Prefeitura de Araucária para os documentos que estiverem no prazo de validade. 

6.6.1.1. O certificado de registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos itens 6.4. e 6.5.

6.6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

7.1. No horário e local indicado no aviso de licitação, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta estará encerrado o credenciamento.
7.3.
A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas neste Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.3.2. Será desclassificada proposta cujo lance final exceder o preço máximo estabelecido para este processo licitatório.

7.4. As propostas serão classificadas para a etapa de lances de acordo com os seguintes critérios:

a) Primeiramente, a proposta de menor preço e as que lhe forem superior em até 10% (dez por cento);

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas com preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para formularem lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.5.1.
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem dos lances.

7.6. A etapa de lances será encerrada quando os classificados nessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa dos lances, na ordem crescente de valores, considerando-se, para as selecionadas, o último preço ofertado.

7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço e declarada vencedora do item, será aberto o envelope de documentos de habilitação. 

7.11. Eventuais falhas e dúvidas em relação à regularidade dos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.12. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.13. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

7.16. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
7.16.1. No caso de licitação tipo menor preço por item o menor lance, (preço unitário) obtido na fase de lances verbais será declarado o vencedor; no caso de licitação tipo menor preço por lote, será vencedor o que apresentar o menor lance (preço global) sendo que, para obtenção dos preços unitários dos itens que compõem o lote será aplicado, linearmente, o desconto global obtido sobre os preços unitários propostos, ressalvada a possibilidade de ajuste, para menor, no preço global lançado em virtude de arredondamentos.

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a preclusão do direito de recurso; a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

8.3. As razões do recurso de que trata o subitem 8.1 deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, Rua Pedro Druszcz, nº 111, andar térreo do Paço Municipal;

8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e decidirá sobre a homologação do procedimento;

8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.7. Não havendo recurso, após o seu resultado, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e encaminhará à autoridade superior o processo licitatório juntado o relatório para homologação;

8.8. Homologado o procedimento, serão convocados os adjudicatários para assinatura da Ata de Registro de Preços.

9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

9.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da Prefeitura do Município de Araucária, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.

9.3. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.

9.4. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.

9.5. Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura do Município de Araucária, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio http://diariooficial.araucaria.pr.gov.br/, contendo todos os valores unitários referentes a este Pregão.

9.6. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado.

9.7. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados conforme item 9.5. deste Edital.

10. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 

10.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações previstas nos artigos 13 e 14, respectivamente, do Decreto Municipal n° 16.928/02.

11. DAS CONTRATAÇÕES

11.1. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata de Registro de Preços. 

11.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

11.3. Para instruir a contratação o órgão responsável emitirá empenho e/ou ordem de serviço, ou instrumento equivalente, constando as quantidades, o preço registrado, o local da execução/fornecimento, o prazo e o horário da execução/fornecimento. 

11.4. O licitante vencedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer à sede da Secretaria solicitante para retirar o empenho e/ou ordem de serviço.

12. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1. A execução/fornecimento será parcelada por um período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

12.2. A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Anexo II deste Edital.

12.3. A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pela Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução/fornecimento do objeto da presente licitação.

12.4. Por ocasião da execução/fornecimento, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento. 

12.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

12.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de substituições, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

12.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
13. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades fornecidas, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das CND’s do INSS, FGTS e de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

13.2. As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e/ou contrato.

13.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, após a data de sua apresentação válida respeitado o prazo do item 13.1.

13.4. Os valores das notas fiscais estarão sujeitos às retenções previdenciárias e tributárias na forma da Lei. 

13.5. O pagamento se dará por depósito bancário, devendo para isto a contratada apor à nota fiscal o número da conta corrente, da agência e do banco, sendo que estas estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da lei.

13.6. O valor total máximo estimado desta licitação é de R$ 882.128,75 (oitocentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo que o valor estimado para pagamento no ano de 2015 correrá pelo orçamento de 2015, em dotação orçamentária própria, conforme tabela abaixo, previsto na LDO e no PPA, e o valor restante para o exercício de 2016, estará previsto na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2016, bem como no PPA:
	ÓRGÃO
	DOTAÇÃO
	FONTE

	SMSP
	27.01.06.181.0018.2058.3.3.90.30.2300
	1.000

	
	27.01.06.181.0018.2058.3.3.90.30.2800
	

	
	27.01.06.181.0018.2058.4.4.90.52.2400
	


14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Araucária, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

14.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue:

14.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço global da contratação, no caso da vencedora não cumprir os prazos dispostos nos itens 9.2 e 11.4.

14.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total do contrato, por dia de atraso e no caso da vencedora não cumprir os prazos dispostos nos subitens 12.5.1. e 12.5.2. até o limite máximo de 10 (dez) dias, quando dar-se-á por cancelada a contratação ou suspensa a emissão de nova contratação para a penalizada. Aplica-se a mesma multa no caso de não cumprimento das disposições contidas no Anexo II, podendo a contratação ser cancelada na hipótese de reincidência.

14.2.3. À contratada que descumprir qualquer item, prazo e condições deste Edital será aplicada a seguinte penalidade: advertência registrada e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades previstas.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL (CAUÇÃO)

15.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município de Araucária através do endereço eletrônico http://diariooficial.araucaria.pr.gov.br/ e no Mural do Paço Municipal da Prefeitura de Araucária.

16.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas qualquer cidadão poderá protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura, impugnação ao ato convocatório do Pregão. 

16.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
16.3.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

16.4. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou aumento daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar as empresas registradas para negociar o novo valor.

16.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e da documentação pertinente, e após aprovação dos órgãos interessados.

16.6. A vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades previstas em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários.

16.7. A vencedora é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo resultante da contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento do MUNICÍPIO.

16.8. São de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente.

16.9. A vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

16.10. O Município, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará o cumprimento do contrato.

16.11. O Município rejeitará, no todo ou em parte, os produtos ou serviços em desacordo com o exigido neste Edital.

16.12. O Município reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo o serviço contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se para tanto os preços unitários.

16.13. A vencedora se obriga a manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços e na contratação, se houver, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

16.14. Pode o presente Pregão ser revogado ou anulado sem que caiba ao licitante qualquer tipo de indenização.

16.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

16.16.  Integram o presente Edital:

a) Anexo I – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios;

b) Anexo II – Termo de referência;
c) Anexo III – Modelos de declarações;

d) Anexo IV – Modelo da proposta de preços;

e) Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

16.17. Dúvidas a respeito deste Pregão poderão ser dirimidas das 09h às 12h ou das 13h30 às 16h30, no Departamento de Licitações e Compras, Rua Pedro Druszcz, nº 160, 1º andar, Araucária, e pelos telefones: (41) 3614-1716 (DLC)/3614-1690 (Pregoeiro).
Araucária, 17 de dezembro de 2015.

_____________________________

LAURIANA SANTOS DE SOUZA
PREGOEIRO

ANEXO I - MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Pregão n°:      /2015
Processo Licitatório n°: 10959/2015

O abaixo assinado, senhor _____________________, R.G. nº____________________, representante legal da empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° ____, com sua sede (endereço completo), em conformidade com o dispostos no Artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/02,  DECLARA que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.

Local e data

____________________________________

Assinatura do Representante Legal da empresa

RG do declarante

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

	LOTE 01 - UNIFORMES (FARDAMENTO) PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE SEGURANÇA

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/
R$
	Valor Total
Estimado/

R$

	1
	495
	Un.
	Camisa manga longa operacional padrão Guarda Municipal
	130,67
	64.681,65

	2
	495
	Un.
	Calça modelo operacional padrão Guarda Municipal
	145,00
	71.775,00

	3
	495
	Un.
	Camiseta branca (Guarda Municipal)
	36,00
	17.820,00

	4
	500
	Un.
	Jaqueta em nylon Impermeável (Azul, preta e verde oliva) padrão Guarda Municipal
	255,00
	127.500,00

	5
	350
	Un.
	Boinas padrão azul, (preta e verde oliva) Guarda Municipal
	35,33
	12.365,50

	6
	350
	Un.
	Distintivo para boina padrão Guarda Municipal
	12,67
	4.434,50

	7
	600
	Un.
	Tarja de identificação (biribas) Guarda Municipal e Agente de Segurança
	7,00
	4.200,00

	8
	200
	Un.
	Braçal padrão Guarda Municipal Araucária
	38,33
	7.666,00

	9
	570
	Un.
	Boné padrão Guarda Municipal e Agente de Segurança
	55,00
	31.350,00

	10
	20
	Un.
	Camisa manga longa operacional padrão Guarda Municipal (cor camuflada)
	125,67
	2.513,40

	11
	20
	Un.
	Calça modelo operacional padrão Guarda Municipal (cor camuflada)
	135,00
	2.700,00

	12
	100
	Un.
	Colete para uso da Defesa Civil
	243,33
	24.333,00

	13
	360
	Un.
	Calça modelo masculino social (Agente de Segurança)
	86,67
	31.201,20

	14
	360
	Un.
	Camisa manga curta masculina social (Agente de Segurança)
	128,33
	46.198,80

	15
	360
	Un.
	Camisa manga longa masculino (Agente de Segurança)
	141,67
	51.001,20

	16
	360
	Un.
	Camiseta azul claro (Agente de Segurança)
	37,33
	13.438,80

	17
	1.140
	Par
	Meia social 
	21,00
	23.940,00

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 1
	R$
	537.119,05


	LOTE 02 - BOTINAS E COTURNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. 

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	250
	Par
	Botina cano curto para agentes de Segurança
	235,00
	58.750,00

	2
	350
	Par
	Coturno cano alto tático para Guarda Municipal
	313,33
	109.665,50

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 02
	R$
	168.415,50


	LOTE 03 - CINTO DE NYLON PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. 

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	570
	Un.
	Cinto em Nylon
	39,33
	22.418,10

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 03
	R$
	22.418,10


	LOTE 04 - CINTO DE GUARNIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA 

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	300
	Un.
	Cinto de Guarnição para Guarda Municipal e Agentes de Segurança
	51,67
	15.501,00

	2
	200
	Un.
	Tonfa para Guarda Municipal e Agentes de Segurança
	50,00
	10.000,00

	3
	100
	Un.
	Coldre universal para revólver calibre 38 e Pistola 380 para a Guarda Municipal
	166,67
	16.667,00

	4
	100
	Un.
	Porta algemas para a Guarda Municipal e Agentes de Segurança
	56,67
	5.667,00

	5
	200
	Un.
	Porta tonfa para a Guarda Municipal e Agentes de Segurança
	20,00
	4.000,00

	6
	100
	Un.
	Porta Carregador Rápido Duplo (jet Loader) para revólver cal. 38
	29,33
	2.933,00

	7
	100
	Un.
	Porta carregador duplo de retenção para pistola cal. 380.
	83,33
	8.333,00

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 04
	R$
	63.101,00


	LOTE 05 - ALGEMAS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. 

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	100
	Un.
	Algema em aço, com trava
	155,00
	15.500,00

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 05
	R$
	15.500,00


	LOTE 06 - COLETE MODULAR ESUSPENSÓRIO TÁTICO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL  

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	20
	Un.
	Colete modular tático para Guarda Municipal
	468,33
	9.366,60

	2
	165
	Un.
	Suspensório tático para Guarda Municipal
	333,33
	54.999,45

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 06
	R$
	64.366,05


	LOTE 07 - FIEL/APITO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. 

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário/

R$
	Valor Total

Estimado/

R$

	1
	285
	Un.
	Cordão com fiel nas cores branca e amarelo
	18,00
	5.130,00

	2
	285
	Un.
	Apito
	21,33
	6.079,05

	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 07
	R$
	11.209,05


2. ESPECIFICAÇÕES

2.1.
Lote 01 – Uniformes para Guarda Municipal e Agentes de Segurança

2.1.1. ITEM 01 - Aspectos Gerais: Camisa confeccionada em tecido 70% poliéster / 30% algodão, construção tela, peso 220g/m², cor azul marinho pantone 194028TP; Talhe de gandola caindo livremente sobre as ilhargas, com bainha de 20 mm, abertura na frente em toda a extensão, tendo carcela embutida de 30 mm de largura com costura dupla; Com vista embutida fechada por velcro 20 mm de largura e zíper com 30 mm de largura, ambos devem terminar 110 mm antes da bainha; Gola tipo esporte, pré-escolhida, entretelada, aplicado na parte interna um reforço, pespontado, com os cantos arredondados, 30 mm de largura e terminado 60 mm antes da ponta da gola; Mangas Longas com cotoveleira com tecido duplo em matelasse, término da manga com zíper de 180 mm, abertura de zíper de 80 mm de largura na extremidade; Bolsos: com 02 (dois) bolsos aplicados um cada lado dianteiro na altura do tórax, 160 mm de largura e 210 de comprimento, prega fêmea, com fechamento através de zíper de 150 mm de comprimento, aplicado 40 mm abaixo da parte superior do bolso com dois pespontos de 5 mm nas bordas e travetes nas quatro pontas; Parte traseira (costas) com pala dupla; Na parte traseira 02 (duas) pregas paraquedista com 30 mm de largura, tipo fole, em viés, pespontadas, iniciando na costura da pala, terminado aproximadamente na altura da cintura; no lado esquerdo do peito logo acima do bolso (08 mm), deverá ser bordado o Brasão da Guarda Municipal de Araucária. Na manga direita aplicação da Bandeira do Paraná, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e na manga esquerda aplicação da Bandeira do Município de Araucária, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Modelo e especificações das bandeiras e brasão constam no item 3 e em seus subitens deste Anexo.
Acabamento e Costura: Uma platina aplicada sobre o ombro esquerdo medindo 100 mm de comprimento por 50 mm de largura na inferior e 40 mm de largura na extremidade, com bico na extremidade, abotoada por botão de pressão preto, um pesponto em todo o contorno; Costura duplo nos bolsos, ombro e pala; Aplicação da manga, overlocada com dois pespontos sobre a cava; O fechamento das ilhargas com pontos tipo interlock bitola (10 mm); Confecção não poderá apresentar desfiamento do tecido e esgarçamento das costuras, de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto: as bordas do tecido devem ser overlocada, com sobra de tecido nas costuras, de modo a se obter um artigo de superior qualidade; Linha poliéster/algodão nº 75, na cor do tecido;

Todas as peças devem trazer 02 (duas) etiquetas: Uma contendo a composição do tecido, bem como as instruções para lavagem, fixada no colarinho; a segunda contendo o tamanho da peça inserida sobre a etiqueta de composição do tecido.

2.1.2. ITEM 2 - Aspectos Gerais: Calça confeccionada em tecido 70% poliéster / 30% algodão, construção tela, peso 220 g/m², cor azul marinho pantone 194028TP; Talhe direito, largura regular, sem bainhas, devidamente overlocadas, tendo sobra de tecido em toda extremidade não inferir a 15 mm e na emenda do traseiro 20 mm, de modo que possibilite alargar a calça em até 30 mm ou estreita-la em até 40 mm para os manequins de números 48 a 62 o alargamento até 40 mm e o estreitamento até 50 mm; Com 02 (dois) bolsos frontais, iniciando no cós, medindo 295 mm por 180 mm chapados e lisos, com abertura em forma de curva; Um bolso na lateral da perna direita, com fêmea, com medidas de 180 mm de largura por 230 mm de comprimento, fechamento em ziper medindo 180 mm de comprimento; Dois bolsos traseiros com prega fêmea medindo 180 mm por 230 mm fechamento em zíper medindo 180 mm de comprimento. Pense entre o cós e os bolsos traseiros; Reforço nos joelhos, com largura correspondente a distância de uma costura a outra da parte frontal da calça e comprimento de 210 mm; Vista e cós fechados com zíper medindo 180 mm de comprimento e gancho em metal inox respectivamente; Cintura: passadores externos para cinto, do mesmo tecido, com 50 mm de altura e 60 mm de largura, acabamento embutido; Cós será do tipo calça social, devendo ser entrelado e forrado em toda a sua extensão com largura de 45 mm; Braguilha forrada no mesmo tecido, reforçado com travete na extremidade inferior, com pesponto de 35 mm de largura; 

Acabamento e Costura: Confecção não poderá apresentar desfiamento do tecido e esgarçamento das costas, de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto; as bordas do tecido devem ser overlocadas, com sobra de tecido nas costuras, de modo a se obter um artigo de superior qualidade; O ponto de fechamento de gancho traseiro deverá ser tipo corrente, as ilhargas fechadas com pontos tipo interlock bitola média (10 mm) e o pesponto em porto tipo corrente, as entrepernas overlocadas e fechada com ponto corrente; Linha poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;

Todas as peças devem trazer 02 (duas) etiquetas: Uma contendo a composição do tecido, bem como as instruções para lavagem, inserida internamente no cós dianteiro esquerdo (de quem veste), e a outra contendo a tamanho da peça, inserida no cós dianteiro esquerda (de quem veste).

Ficha Técnica do Tecido

	
	ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO TECIDO

	
	DADOS FÍSICOS

	
	% POLIÉSTER
	70,00
	AATCC-20 e 20A

	
	% ALGODÃO
	30,00
	AATCC-20 e 20A

	
	TÍTULO URDUME
	Ne 20,00 70% Poliéster 30% Algodão Contém Poliéster Reciclado
	ASTM D 1059

	
	TÍTULO TRAMA
	Ne 16,40 70% Poliéster 30% Algodão (11 tramas) + Ne 12,0 70% Poliéster 30% Algodão (3 tramas)  Contém Poliéster Reciclado
	ASTM D 1059

	
	DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - TRAMA
	5 mm
	-

	
	DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - URDUME
	6 mm
	-

	
	FIOS POR CM
	38,76
	-

	
	BATIDAS POR CM
	21,10
	-

	
	LIGAMENTO
	Tela Rip Stop
	NBR 12546

	
	PESO (+ / - 5%)
	220 g/m²
	ISO 3801

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO(TRAMA)   Valor mínimo
	 28.00 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo
	57.00 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO(TRAMA) Valor mínimo
	3.20 kgf
	ASTM D2261            TONGUE

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO(URDUME)  Valor mínimo
	3.20 kgf
	ASTM D2261            TONGUE

	
	CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO

	
	Lavagem Caseira               AATCC 135 (após 5 ciclos)
	Trama
	2% +/- 1%
	 

	
	
	Urdume
	2% +/- 1%
	 

	
	Lavagem Industrial                AATCC 96 (após 5 ciclos)
	Trama
	2% +/- 1%

	
	
	Urdume
	3% +/- 1%

	
	DADOS SOLIDEZ

	
	Código da cor
	194028TP
	Normas

	
	Notas mínimas
	Transf.
	Alteração
	

	
	Suor Ácido
	4
	4
	AATCC 15

	
	Ferro quente seco
	4
	4
	AATCC 133

	
	Ferro quente úmido
	4
	4
	AATCC 133

	
	Lavagem III A (industrial)
	4
	4
	AATCC 61 (3A)

	
	Fricção Seco
	4
	-
	AATCC 8

	
	Fricção Úmido
	1 - 2
	-
	AATCC 8

	
	Cloro
	-
	4
	ISO 105 - N01

	
	Luz
	-
	4
	AATCC 16 - E


MODELO DO FARDAMENTO TÁTICO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA CAMISA MANGA LONGA E CALÇA
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(foto meramente ilustrativa)

2.1.3.
ITEM 03 - Aspectos Gerais: Camiseta Confeccionada na cor branca, com ribana no colarinho (na mesma cor), gola redonda com acabamento de união do colarinho com debrum tipo exportação, mangas com acabamento em pesponto, sendo que no tamanho M as mangas deverão ter aproximadamente 15 cm de comprimento, aumentando-se, ou diminuindo-se proporcionalmente aos demais manequins.

Características do tecido: O tecido deverá ser na cor branca, com nuance de cor adequada. Composição: poliviscose 67x33, fio 30.

Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; As bordas do tecido deverão ser são overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual

Identificação: A peça deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim); % de composição de fibras e nome do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.

Processo de Costura: a Costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

Tabela de Medidas (cm)
	TAMANHO
	P
	M
	G
	GG
	XG

	ALTURA
	70
	71
	73
	74
	77

	LARGURA
	50
	52
	54
	56
	59


Obs.: tolerância para malha de ± 1,5 cm, com exceção da manga.

MODELO DA CAMISETA BRANCA

.
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(fotos meramente ilustrativas)
2.1.4. ITEM 04 - Aspectos Gerais: Jaqueta 100% nylon emborrachado, cor azul marinho, verde oliva e preta, abertura frontal com fechamento por zíper destacável, 02 bolsos internos; gola esporte; platinas presas abotoáveis sobre os ombros, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido;  barra com acabamento em elástico em poliéster, com 60 mm de largura; mangas compridas, punho com 60 mm de largura e abertura de 160 mm, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; na altura do ilhós para o brasão 01 (um) bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado no lado direito; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima do bolsinho superior. No lado esquerdo do peito, deverá ser aplicado bordado do Brasão da Guarda Municipal de Araucária, Na manga direita aplicação da Bandeira do Paraná, bordada na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e na manga esquerda aplicação da Bandeira do Município, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Modelo e especificações das bandeiras e brasão constam no item 3 e em seus subitens deste Anexo. Também deverá ter a Inscrição Padrão “GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, GUARDA AMBIENTAL DE ARAUCÁRIA E AGENTE DE SEGURANÇA DE ARAUCÁRIA, conforme a solicitação” bordada nas costas (35 cm de largura total) na cor branca, em letras Arial e maiúsculas.
Características do tecido: O tecido deverá ser na cor azul marinho, verde oliva e preta. Composição: em tecido externo nylon paraqueda impermeável, Fio 100% poliamida Rhodia 240/35 dtex (trama e urdume maquinetado). O forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o nylon e o forro).

Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordado, nem esgarçamento de costuras; A Bandeira do Município de Araucária deverá ser construída à parte e aplicada sobre a manga da jaqueta, no local especificado neste descritivo, sendo que os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento.

Identificação: A peça deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim); Composição do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.

Processo de costura: a Costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

Tamanhos: As jaquetas serão confeccionadas com dimensões proporcionais aos manequins nº. 36 ao 58.
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INSCRIÇÃO NA PARTE DE TRÁS DA JAQUETA
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(foto meramente ilustrativa)

MODELO REFERENCIAL JAQUETA EM NYLON
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(foto meramente ilustrativa)

2.1.5.
ITEM 05 - Aspectos gerais: Boina estilo Militar, na cor Azul, preta e verde oliva em Feltro 100% Lã Soft com as seguintes características: Estilo francesa; Na Cor (a escolher) azul marinho, preta e verde oliva; Com tratamento contra umidade; Moldada com um degree de 20 mm, formato circular e com aba de 40 mm de largura inclinada para formar uma cintura de 150 mm de diâmetro (interno), tendo abaixo mais 20 mm de aba; Na aba são colocados dois ilhós com distância aproximada de 70 mm entre eles e a 40 mm do final da aba; Entre os ilhós há um botão de pressão (macho) que permite o abotoamento da boina; A aba é terminada com um debrum de couro formando um tubo pelo qual passa um fitilho para ajuste da boina na cabeça, o arremate do debrum deverá ser feito com costura reforçada; No lado interno há um forro de tecido preto cobrindo toda área da boina; No semicírculo à esquerda há uma pala em couro fixada no debrum para proteção dos pinos de distintivos e brasões; A numeração das boinas deverá possuir tamanhos variando entre de 53 a 62;

Os materiais utilizados na confecção da boina deverão possuir as seguintes composições: A boina é confeccionada em feltro 100% Lã Soft, e possuir gramatura de 505 g/m2 (+/- 5%) e espessura entre 2,2 a 2,8 mm; Forro deverá possuir a seguinte composição: 62% algodão e 38% Poliéster (+/- 5 %), com gramatura de 110 g/m2 (+/- 5 %), com 42 fios (+/- 2) de fios de urdume e 26 fios de fios de trama(+/- 2); Fitilho possui a composição de 100% polipropileno ou 71% polipropileno com 29% de algodão, com largura de 6 mm (+/- 0,2%); Debrum composto em 100% couro na cor preta com espessura: 0,6 mm (+/- 0,1) na cor preta; Ilhós de Latão cor azul e Botão de Pressão de material latão com cabeça em epóxi azul e corpo cromado; Todas as peças devem trazer duas etiquetas, afixadas internamente: Contendo o número do manequim; O nome da firma fornecedora, composição e procedência do tecido, bem como as instruções para lavagem; As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico de boa qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente embalagem. Conforme Imagem ilustrativa abaixo.
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(Foto meramente ilustrativa)

2.1.6.
ITEM 06 - Aspectos Gerais: distintivo para uso na Boina da Guarda Municipal de Araucária, confeccionado em Chapa de Latão ASTM B36 # 0,55mm, o processo de fabricação será através de estamparia a frio, a fixação do distintivo a boina será através de parafuso soldado com solda prata, garrinha de fixação e porca; Parafuso cabeça chata, rosca 1/8”whit. X 3/8” em latão; Garrinha diâmetro de 13mm x 0,46 espessura em latão; Porca 1/8”whit.

Visual: Distintivo da guarda Municipal de Araucária similar ao brasão de peito do fardamento conforme modelo do brasão padrão da Guarda Municipal, que consta no item 3 e em seus subitens deste Anexo, portanto com as dimensões de Altura 35,5mm x 29mm de largura.

Acabamento: Banho de flash de ouro (8microns) e pintura epoxy por pigmentação.

Distintivo de Boina
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(Foto meramente ilustrativa)

2.1.7.
ITEM 07 - Aspectos Gerais: Biribas (tarja de identificação) confeccionadas em cordura 1000 (nylon), com trama sarjado, fundo na cor azul marinho; e azul claro, com 110 mm de comprimento e 25 mm de largura. Todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor branca; amarela ou azul marinho, bordada, com 2 mm de largura. Com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca para a função e nome do Guarda Municipal/agente de segurança, e na cor vermelha para o Tipo Sanguíneo, nas seguintes dimensões: para a função 5,5 mm de altura e no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; para o nome do Guarda Municipal/agente de segurança 7,5 mm de altura e, no máximo 7 mm de largura (conforme modelo que segue). Atrás, aplicação de velcro macho, costurado em toda a extensão da tarja. 
Acabamento: o produto deverá apresentar limpeza de fios e acabamento das linhas excedentes dos bordados; As molduras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; O bordado deve ser plano; As letras deverão ser na fonte ARIAL, ter tamanho adequado às medidas das biribas, possuir tamanho uniforme e disposição conforme especificação do desenho que consta neste descritivo; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem das regiões bordadas; O acabamento deverá ser de alta qualidade e excelente aspecto visual. Os nomes a serem inscritos em cada Biriba, constará em relação expedida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária, a ser confirmada, conforme critérios de graduação/posto da Guarda Municipal de Araucária e Agente de Segurança.
MODELOS E MEDIDAS DAS BIRIBAS
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2.1.8.
ITEM 8 - Aspectos gerais: Braçadeira em nylon 660 DN Rip Stop na cor azul marinho, com revestimento na parte interna em corino, com dizeres de identificação bordados em separado (com o mesmo nylon) para fixação no braçal, na cor padrão da Guarda Municipal de Araucária conforme modelo que consta no item 3 e em seus subitens deste Anexo, fechamento em velcro e dispositivo para fixação na lapela, aplicada o brasão da Guarda Municipal. Abaixo do brasão, conforme foto modelo abaixo:
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Foto Ilustrativa

2.1.9.
ITEM 9 - Aspectos gerais: Bonés para proteção solar, nas cores azul marinho e preto confeccionado em tecido Rip Stop, com pala dura, sistema de fechamento em tecido com velcro na mesma cor do boné; aplicação, em bordado, na frente, do brasão padrão da Guarda Municipal ou Agente de Segurança de Araucária (cujo tamanho deverá ser proporcional ao tamanho do boné), conforme modelo que consta no item 3 e em seus subitens deste Anexo. Internamente, na parte frontal, aplicação de entretela para manter firme a estrutura, sendo totalmente forrada e, em todas as demais, aplicações de reforço e acabamento da borda interna em algodão. 

Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; As bordas do tecido deverão ser acabadas com bainhas e o acabamento deve ser executado em alta qualidade e excelente aspecto visual. A estampa bordada deverá ser de boa qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e amassamentos. O distintivo deverá ser aplicado no boné conforme local especificado neste descritivo, devendo estar alinhados ao conjunto do boné.

Modelo de boné
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Foto Ilustrativa

2.1.10.
Item 10 - Aspectos Gerais: Camisa confeccionada em tecido 70% poliéster / 30% algodão, construção tela, peso 220g/m², cor camuflagem tipo Woodland; Talhe de gandola caindo livremente sobre as ilhargas, com bainha de 20 mm, abertura na frente em toda a extensão, tendo carcela embutida de 30 mm de largura com costura dupla; Com vista embutida fechada por velcro 20 mm de largura e zíper com 30 mm de largura, ambos devem terminar 110 mm antes da bainha; Gola tipo esporte, pré-escolhida, entretelada, aplicado na parte interna um reforço, pespontado, com os cantos arredondados, 30 mm de largura e terminado 60 mm antes da ponta da gola; Mangas Longas com cotoveleira com tecido duplo em matelasse, término da manga com zíper de 180 mm, abertura de zíper de 80 mm de largura na extremidade; Bolsos: com 02 (dois) bolsos aplicados um cada lado dianteiro na altura do tórax, 160 mm de largura e 210 de comprimento, prega fêmea, com fechamento através de zíper de 150 mm de comprimento, aplicado 40 mm abaixo da parte superior do bolso com dois pespontos de 5 mm nas bordas e travetes nas quatro pontas; Parte traseira (costas) com pala dupla; Na parte traseira 02 (duas) pregas paraquedista com 30 mm de largura, tipo fole, em viés, pespontadas, iniciando na costura da pala, terminado aproximadamente na altura da cintura; no lado esquerdo do peito logo acima do bolso (08 mm), deverá ser bordado o Brasão da Guarda Municipal de Araucária. Na manga direita aplicação da Bandeira do Paraná, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e na manga esquerda aplicação da Bandeira do Município de Araucária, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Modelo e especificações das bandeiras e brasões que constam no item 3 e em seus subitens deste Anexo.
Acabamento e Costura: Uma platina aplicada sobre o ombro esquerdo medindo 100 mm de comprimento por 50 mm de largura na inferior e 40 mm de largura na extremidade, com bico na extremidade, abotoada por botão de pressão preto, um pesponto em todo o contorno; Costura duplo nos bolsos, ombro e pala; Aplicação da manga, overlocada com dois pespontos sobre a cava; O fechamento das ilhargas com pontos tipo interlock bitola (10 mm); Confecção não poderá apresentar desfiamento do tecido e esgarçamento das costuras, de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto: as bordas do tecido devem ser overlocada, com sobra de tecido nas costuras, de modo a se obter um artigo de superior qualidade; Linha poliéster/algodão nº 75, na cor do tecido;

Todas as peças devem trazer 02 (duas) etiquetas: Uma contendo a composição do tecido, bem como as instruções para lavagem, fixada no colarinho; a segunda contendo o tamanho da peça inserida sobre a etiqueta de composição do tecido.

2.1.11.
Item 11 - Aspectos Gerais: Calça confeccionada em tecido 70% poliéster / 30% algodão, construção tela, peso 220 g/m², cor camuflagem tipo Woodland; Talhe direito, largura regular, sem bainhas, devidamente overlocadas, tendo sobra de tecido em toda extremidade não inferir a 15 mm e na emenda do traseiro 20 mm, de modo que possibilite alargar a calça em até 30 mm ou estreita-la em até 40 mm para os manequins de números 48 a 62 o alargamento até 40 mm e o estreitamento até 50 mm; Com 02 (dois) bolsos frontais, iniciando no cós, medindo 295 mm por 180 mm chapados e lisos, com abertura em forma de curva; Um bolso na lateral da perna direita, com fêmea, com medidas de 180 mm de largura por 230 mm de comprimento, fechamento em ziper medindo 180 mm de comprimento; Dois bolsos traseiros com prega fêmea medindo 180 mm por 230 mm fechamento em zíper medindo 180 mm de comprimento.

Pense entre o cós e os bolsos traseiros; Reforço nos joelhos, com largura correspondente a distância de uma costura a outra da parte frontal da calça e comprimento de 210 mm; Vista e cós fechados com zíper medindo 180 mm de comprimento e gancho em metal inox respectivamente; Cintura: passadores externos para cinto, do mesmo tecido, com 50 mm de altura e 60 mm de largura, acabamento embutido; Cós será do tipo calça social, devendo ser entrelado e forrado em toda a sua extensão com largura de 45 mm; Braguilha forrada no mesmo tecido, reforçado com travete na extremidade inferior, com pesponto de 35 mm de largura; 

Acabamento e Costura: a confecção não poderá apresentar desfiamento do tecido e esgarçamento das costas, de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto; as bordas do tecido devem ser overlocadas, com sobra de tecido nas costuras, de modo a se obter um artigo de superior qualidade; O ponto de fechamento de gancho traseiro deverá ser tipo corrente, as ilhargas fechadas com pontos tipo interlock bitola média (10 mm) e o pesponto em porto tipo corrente, as entrepernas overlocadas e fechada com ponto corrente; Linha poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;

Todas as peças devem trazer 02 (duas) etiquetas: uma contendo a composição do tecido, bem como as instruções para lavagem, inserida internamente no cós dianteiro esquerdo (de quem veste),e a outra contendo a tamanho da peça, inserida no cós dianteiro esquerda (de quem veste).
FICHA TÉCNICA DO TECIDO
	
	ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO TECIDO

	
	DADOS FÍSICOS

	
	% POLIÉSTER
	70,00
	AATCC-20 e 20A

	
	% ALGODÃO
	30,00
	AATCC-20 e 20A

	
	TÍTULO URDUME
	Ne 20,00 70% Poliéster 30% Algodão Contém Poliéster Reciclado
	ASTM D 1059

	
	TÍTULO TRAMA
	Ne 16,40 70% Poliéster 30% Algodão (11 tramas) + Ne 12,0 70% Poliéster 30% Algodão (3 tramas)  Contém Poliéster Reciclado
	ASTM D 1059

	
	DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - TRAMA
	5 mm
	-

	
	DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - URDUME
	6 mm
	-

	
	FIOS POR CM
	38,76
	-

	
	BATIDAS POR CM
	21,10
	-

	
	LIGAMENTO
	Tela Rip Stop
	NBR 12546

	
	PESO (+ / - 5%)
	220 g/m²
	ISO 3801

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO(TRAMA)   Valor mínimo
	 28.00 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo
	57.00 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO(TRAMA) Valor mínimo
	3.20 kgf
	ASTM D2261            TONGUE

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO(URDUME)  Valor mínimo
	3.20 kgf
	ASTM D2261            TONGUE

	
	CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO

	
	Lavagem Caseira               AATCC 135 (após 5 ciclos)
	Trama
	2% +/- 1%
	 

	
	
	Urdume
	2% +/- 1%
	 

	
	Lavagem Industrial                AATCC 96 (após 5 ciclos)
	Trama
	2% +/- 1%

	
	
	Urdume
	3% +/- 1%

	
	DADOS SOLIDEZ

	
	Código da cor
	194028TP
	Normas

	
	Notas mínimas
	Transf.
	Alteração
	

	
	Suor Ácido
	4
	4
	AATCC 15

	
	Ferro quente seco
	4
	4
	AATCC 133

	
	Ferro quente úmido
	4
	4
	AATCC 133

	
	Lavagem III A (industrial)
	4
	4
	AATCC 61 (3A)

	
	Fricção Seco
	4
	-
	AATCC 8

	
	Fricção Úmido
	1 - 2
	-
	AATCC 8

	
	Cloro
	-
	4
	ISO 105 - N01

	
	Luz
	-
	4
	AATCC 16 - E


MODELO DO FARDAMENTO TÁTICO DA GUARDA AMBIENTAL DE ARAUCÁRIA CAMISA MANGA LONGA E CALÇA
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(foto meramente ilustrativa)
2.1.12.
ITEM 12 - Aspectos gerais: Colete confeccionado em tecido 70% poliéster / 30% algodão, construção tela, peso 220g/m², na cor laranja com 01 (uma) faixa refletiva na cor cristal com 5 cm de largura, com alto brilho fluorescente, distinta em condições à luz do dia, particularmente de madrugada ao anoitecer ou em dias nebulosos, com coeficiente mínimo de 700 candelas/luz/m2 de reflexão, resistindo um mínimo de 75 ciclos de lavagem. Dois bolsos frontais na altura da cintura e um bolso no lado esquerdo do peito. Fechamento através de zíper da mesma cor do tecido. Aplicação de bordado lado esquerdo e direito e bordado nas costas conforme padrão Guarda Municipal de Araucária. 
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(foto meramente ilustrativa)

2.1.13.
ITEM 13 - Aspectos Gerais: Calça modelo masculino, social, com uma prega voltada para o lado interno; na cor azul marinho ref. Pantonetêxtil 144019TP, com fecho zíper frontal, em nylon. Bolsos traseiros embutidos com portinhola de entretela branca colante. Bolsos laterais tipo faca e bolsinho do lado direito do cós. Cós com largura de 45 mm, com passador simples de 10 mm de largura; aplicado gancho para fechamento no cós e zíper com 18 cm. O espaço entre as passadeiras terá as seguintes dimensões: frente lado direito 10 cm; lado esquerdo 5,5 cm; intervalo entre as passadeiras 11 cm, no meio das costas 9 cm. 
Características do tecido: O tecido deverá ser 100% poliéster na cor azul marinho ref. Pantonetêxtil 144019TP.
Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido nem esgarçamento de costuras; O molde da calça e o corte das calças a serem confeccionadas, deverão seguir integralmente os padrões da Secretaria Municipal de Araucária, que será fornecido à empresa vencedora; As bordas do tecido deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual.
Identificação: A peça da calça deverá trazer, internamente, etiqueta com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim); % de composição de fibras e nome do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.
Processo de Costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a Operação de Fechamento: Interlock bitola mínima 10 mm. Máquina ponto corrente 1 agulha; Máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 14mm (Singer 90); linhas das costuras 80, overlock 120/filam.; PPC 4,5 a 5 em todas as costuras,  nos pontos vulneráveis, travetes nos cantos dos bolsos. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. Caseados das camisas: gola social: no pé de gola sentido horizontal, os demais vertical, ao 1º a 7 cm de distância do caseado do pé de gola, e os demais a 10 cm eqüidistantes. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.
	
	DADOS FÍSICOS

	
	% POLIÉSTER
	100.00
	AATCC-20 e 20A

	
	TÍTULO URDUME
	Ne 15,25 Filamento
	ASTM D 1059

	
	TÍTULO TRAMA
	Ne 15,33 Filamento
	ASTM D 1059

	
	FIOS POR CM
	20,40
	-

	
	BATIDAS POR CM
	20,40
	-

	
	LIGAMENTO
	Tela
	NBR 12546

	
	LARGURA (+ / - 1.5 cm)
	1,50m
	NBR 10589

	
	PESO (+ / - 5%)
	190 g/m²
	ISO 3801

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO(TRAMA)Valor mínimo
	84,00 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)                                                     Valor mínimo
	85,60 kgf
	ASTM D5034            GRAB

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO(TRAMA)                                   Valor mínimo
	4,00 kgf
	ASTM D2261            TONGUE

	
	RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo
	4,00 kgf
	ASTM D2261        TONGUE



	
	CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO

	
	Lavagem Caseira               AATCC 135 (após 3 ciclos)
	Trama
	2% +/- 1%
	 

	
	
	Urdume
	2% +/- 1%
	 

	
	Lavagem Industrial           (não recomendada)              AATCC 96 (após 3 ciclos)
	Trama
	4% +/- 1%
	 

	
	
	Urdume
	4% +/- 1%

	
	DADOS SOLIDEZ

	
	Codigo da cor
	144019TP
	Normas

	
	Notas mínimas
	Transf.
	Alteração
	

	
	Suor Ácido
	4
	4
	AATCC 15

	
	Ferro quente seco
	-
	4
	AATCC 133

	
	Ferro quente úmido
	4
	4
	AATCC 133

	
	Lavagem III A (industrial)
	4
	4
	AATCC 61 (3A)

	
	Fricção Seco
	4
	-
	AATCC 8

	
	Fricção Úmido
	4
	-
	AATCC 8

	
	Cloro
	-
	4
	ISO 105 - N01

	
	Luz
	-
	4
	AATCC 16 - E


TABELA DE MEDIDAS

	TABELA DE NUMERAÇÃO CALÇA MASCULINA

	Nº.
	Tolerância
Medidas
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Cintura
	De -1 a + 1
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Quadril
	De -1 a + 1
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	66

	Entrepernas s/ barra
	De -1 a + 1
	92
	92
	92
	92
	92
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Ihargar s/ barra Tamanho médio
	De -1 a + 1
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	Ihargar s/ barra Tamanho longo
	De -1 a + 1
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Joelho
	De -1 a + 1
	23
	24
	24
	25
	25
	26
	26
	27
	28
	29
	29

	Boca
	De -1 a + 1
	21
	22
	22
	23
	23
	23
	23
	24
	25
	25
	25


2.1.14 ITEM 14 - Aspectos Gerais: Camisa Modelo masculino, cor azul claro ref. Pantonetextil16-4529 TPX, colarinho modelo social, aplicação de platinas de ombro com entretela branca colante, com abertura frontal casamento lado esquerdo. Dois bolsos (tamanho do bolso será proporcional ao manequim) com prega macho medindo 30 mm de largura, aproximadamente, e bicos inferiores quebrados, portinholas com entretela branca colante com bico central. Abertura para alojamento de caneta nas portinholas do bolso esquerdo. Portinholas de bolsos fechados com botões, botões esses que deverão ser dourados e personalizados em relevo e com o brasão do município, medindo 15 mm de diâmetro. Frente com vista com 30 mm com pesponto. Parte frontal com fechamento com 05 (cinco) botões dourado-personalizados e no colarinho um botão em nylon na cor do tecido. No lado esquerdo do peito logo acima do bolso (08 mm), deverá ser bordado o Brasão dos Agentes de Segurança de Araucária. Na manga direita aplicação da Bandeira do Paraná, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e na manga esquerda aplicação da Bandeira do Município de Araucária, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Sobre o bolso direito aplicação de velcro na cor preta com 25 mm de largura e 110mm de comprimento, para fixação da tarja de identificação. Modelos e especificações das bandeiras, botões e brasões que constam no item 3 e em seus subitens deste Anexo.
Características do tecido: O tecido deverá ser em no mínimo 33% algodão e 67% poliéster, cor azul claro ref. Pantonetêxtil 16-4529 TPX.
Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordado, nem esgarçamento de costuras; O molde da peça, bem como o corte da camisa a ser confeccionada, deverá seguir integralmente os padrões dos Agentes de Segurança de Araucária, que será fornecido à empresa vencedora; As bordas do tecido deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual; Os símbolos do Município de Araucária deverão ser construídos à parte e aplicados sobre a camisa, sendo que os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento.

Identificação: A peça da camisa deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim); % de composição de fibras e nome do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.
Processo de Costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a Operação de Fechamento: Interlock bitola mínima 10 mm. Máquina ponto corrente 1 agulha; Máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 14mm (Singer 90); linhas das costuras 80, overlock 120/filam.; PPC 4,5 a 5,0; nos pontos vulneráveis, travetes nos cantos dos bolsos. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. Caseados das camisas: gola social: no pé de gola sentido horizontal, os demais vertical, ao 1º a 7 cm de distância do caseado do pé de gola, e os demais a 10 cm eqüidistantes. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

	 
	 
	 
	 

	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

	DADOS FÍSICOS 

	% ALGODÃO
	33,00
	AATCC-20 e 20A

	% POLIÉSTER
	67,00
	AATCC-20 e 20A

	TÍTULO URDUME
	Ne 27,00                    67% PES / 33% CO
	ASTM D 1059

	TÍTULO TRAMA
	Ne 27,00                     67% PES / 33% CO
	ASTM D 1059

	FIOS POR CM
	40,30
	-

	BATIDAS POR CM
	24,90
	-

	LIGAMENTO
	Tela
	NBR 12546

	LARGURA
	150 cm
	NBR 10589

	PESO
	165 g/m2
	ISO 3801

	PILLING
	3,00
	ASTM D3512

	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)
	34.80 Kgf
	ASTM D5034            GRAB

	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)
	50.80 Kgf
	ASTM D5034            GRAB

	RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)
	2.00 Kgf
	ASTM D1424ELMENDORF

	RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)
	2.40 Kgf
	ASTM D1424ELMENDORF

	DADOS SOLIDEZ

	Código da cor
	164021TP
	Normas

	Notas mínimas
	Transf.
	Alteração
	

	Suor Ácido
	4
	4
	AATCC 15

	Ferro quente seco
	-
	4
	AATCC 133

	Ferro quente úmido
	4
	4
	AATCC 133

	Lavagem III A (industrial)
	4
	3 - 4
	AATCC 61 (3A)

	Fricção Seco
	4
	-
	AATCC 8

	Fricção Úmido
	4
	-
	AATCC 8

	Cloro
	-
	3
	ISO 105 - N01

	Luz
	-
	3 - 4
	AATCC 16 - E


TABELA DE MEDIDAS

	CAMISA MANGA CURTA – MASCULINA PARA GUARDA MUNICIPAL

	NUMERAÇÃO
	Tolerância
Medidas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tórax
	De -1 a + 2
	42/44
	46/48
	50/52
	54/56
	58/60
	62/64
	66/68
	70/72

	Espalda
	De -1 a + 2
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Contorno da cava
	De -1 a + 2
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	Comprimento Manga
	De -1 a + 2
	20
	21
	23
	23
	25
	25
	28
	28

	Comprimento da frente -c/ bainha
	De -1 a + 2
	70
	72
	76
	76
	78
	78
	80
	80

	Comp traseiro c/ bainha
	De -1 a + 2
	70
	72
	76
	74
	76
	76
	78
	78

	Gola
	De -1 a + 2
	35/36
	37/38
	39/40
	41/42
	43/44
	45/46
	48/50
	53/56

	Largura da manga
	De -1 a + 2
	19
	20
	21
	22
	24
	26
	28
	30


MODELO REFERENCIAL 

CONJUNTO CAMISA MANGA CURTA E CALÇA P/ AGENTE DE SEGURANÇA
[image: image12.jpg]



(Foto meramente ilustrativa)

2.1.15. ITEM 15 - Aspectos Gerais: Camisa Modelo masculino, cor azul claro ref. Pantonetêxtil 16-4529 TPX, colarinho modelo social, aplicação de platinas de ombro com entretela branca colante, com abertura frontal caseamento lado esquerdo. Dois bolsos (tamanho do bolso será proporcional ao manequim) com prega macha medindo 30 mm de largura, aproximadamente, e bicos inferiores quebrados, portinholas com entretelas brancas colante com bico central. Abertura para alojamento de caneta nas portinholas do bolso esquerdo, cujas portinholas deverão ser fechadas com botões, botões esses que deverão ser dourados e personalizados em relevo e com o brasão do município, medindo 15 mm de diâmetro. Frente com vista com 30 mm com pesponto. Parte frontal com fechamento com 05 (cinco) botões dourado-personalizados e no colarinho um botão em nylon na cor do tecido. No lado esquerdo do peito logo acima do bolso (08 mm), deverá ser bordado o Brasão dos Agentes de Segurança de Araucária. Na manga direita aplicação da Bandeira do Paraná, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e na manga esquerda aplicação da Bandeira do Município de Araucária, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Sobre o bolso direito aplicação de velcro na cor preta com 25 mm de largura e 110 mm de comprimento, para fixação da tarja de identificação. Modelos e especificações das bandeiras e brasões que constam no item 3 e em seus subitens deste Anexo.
Características do tecido: O tecido deverá ser em no mínimo 33% algodão e 67% poliéster na cor azul claro, ref. Pantonetêxtil 16-4529TPX.
Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordado, nem esgarçamento de costuras; O molde da peça, bem como o corte da camisa a ser confeccionada, deverá seguir integralmente os padrões dos Agentes de Segurança de Araucária, que será fornecido à empresa vencedora; As bordas do tecido deverão ser são overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual; Os símbolos do Município de Araucária deverão ser construídos à parte e aplicados sobre a camisa, no local especificado neste descritivo, sendo que os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento.

Identificação: A peça da camisa deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim) % da composição de fibras do tecido e nome do mesmo; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.
Processo de Costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a Operação de Fechamento: Interlock bitola mínima 10 mm. Máquina ponto corrente 1 agulha; Máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 14mm (Singer 90); linhas das costuras 80, overlock 120/filam.; PPC 4,5 a 5,0; nos pontos vulneráveis, travetes nos cantos dos bolsos e junção da entrepernas. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. Caseados das camisas: gola social: no pé de gola sentido horizontal, os demais vertical, ao 1º a 7 cm de distância do caseado do pé de gola, e os demais a 10 cm eqüidistantes. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.
	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

	DADOS FÍSICOS 

	% ALGODÃO
	33,00
	AATCC-20 e 20A

	% POLIÉSTER
	67,00
	AATCC-20 e 20A

	TÍTULO URDUME
	Ne 27,00                    67% PES / 33% CO
	ASTM D 1059

	TÍTULO TRAMA
	Ne 27,00                     67% PES / 33% CO
	ASTM D 1059

	FIOS POR CM
	40,30
	-

	BATIDAS POR CM
	24,90
	-

	LIGAMENTO
	Tela
	NBR 12546

	LARGURA
	150 cm
	NBR 10589

	PESO
	165 g/m2
	ISO 3801

	PILLING
	3,00
	ASTM D3512

	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)
	34.80 Kgf
	ASTM D5034            GRAB

	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)
	50.80 Kgf
	ASTM D5034            GRAB

	RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)
	2.00 Kgf
	ASTM D1424ELMENDORF

	RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)
	2.40 Kgf
	ASTM D1424ELMENDORF

	DADOS SOLIDEZ

	Código da cor
	164021TP
	Normas

	Notas mínimas
	Transf.
	Alteração
	

	Suor Ácido
	4
	4
	AATCC 15

	Ferro quente seco
	-
	4
	AATCC 133

	Ferro quente úmido
	4
	4
	AATCC 133

	Lavagem III A (industrial)
	4
	3 - 4
	AATCC 61 (3A)

	Fricção Seco
	4
	-
	AATCC 8

	Fricção Úmido
	4
	-
	AATCC 8

	Cloro
	-
	3
	ISO 105 - N01

	Luz
	-
	3 - 4
	AATCC 16 - E

	
	 
	 
	 
	 


TABELA DE MEDIDAS

	TABELA DE NUMERAÇÃO CAMISA MASCULINA PARA A GUARDA MUNICIPAL

	NUMERAÇÃO
	Tolerância nas
Medidas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tórax
	De -1 a + 2
	42/44
	46/48
	50/52
	54/56
	58/60
	62/64
	66/68
	70/72

	Espalda
	De -1 a + 2
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Contorno da cava
	De -1 a + 2
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	Comprimento da Manga
	De -1 a + 2
	59
	60
	61
	61
	62
	62
	63
	63

	Comprimento da frente -c/ bainha
	De -1 a + 2
	70
	72
	76
	76
	78
	78
	80
	80

	Comprimento traseiro - c/ bainha
	De -1 a + 2
	70
	72
	76
	74
	76
	76
	78
	78

	Gola
	De -1 a + 2
	35/36
	37/38
	39/40
	41/42
	43/44
	45/46
	48/50
	53/56

	Largura da manga
	De -1 a + 2
	19
	20
	21
	22
	24
	26
	28
	30


MODELO REFERENCIAL CAMISA MANGA LONGA MODELO MASCULINO PARA AGENTES DE SEGURANÇA
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(foto meramente ilustrativa)

2.1.16
ITEM 16 - Aspectos Gerais: Camiseta confeccionada na cor azul claro, com ribana no colarinho (na mesma cor), gola redonda com acabamento de união do colarinho com debrum tipo exportação, mangas com acabamento em pesponto, sendo que no tamanho M as mangas deverão ter aproximadamente 15 cm de comprimento, aumentando-se, ou diminuindo-se proporcionalmente aos demais manequins.

Características do tecido: O tecido deverá ser na cor azul claro, com nuance de cor adequada. Composição: poliviscose 67x33, fio 30.

Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; As bordas do tecido deverão ser são overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual; Logotipos:a estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem desgastes prematuros.

Identificação: A peça deverá trazer, internamente, etiqueta(s) com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Número (tamanho do manequim); % de composição de fibras e nome do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes.

Processo de Costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

Tabela de Medidas (cm)
	TAMANHO
	P
	M
	G
	GG
	XG

	ALTURA
	70
	71
	73
	74
	77

	LARGURA
	50
	52
	54
	56
	59


Obs.: tolerância para malha de ± 1,5 cm, com exceção da manga

MODELO DA CAMISETA 

.
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(foto meramente ilustrativa)

2.1.17
ITEM 17 - Aspectos Gerais: Meia social confeccionada em 85% poliamida, nas cores azul, preta e verde, nas numerações 34 a 45. 
2.2.
LOTE 02 – BOTINAS PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE SEGURANÇA:

2.2.1.
ITEM 01 - Aspectos Gerais: botina tipo Militar em Couro língua fole, 100%, com solado Bi Emborrachado e biqueira termoplástica; 
1. Tipo de couro do cabedal: Couro Box curtido ao cromo;

2. Tipo de material do cano e língua:

· Material em tecido de poliéster dublado com manta de algodão, absorção e dessorção de suor.  
· Colarinho e língua com espuma de conforto e alta densidade.
3. Tipo de forro da gáspea:

· Forro em 100% poliéster (não tecido) resistente à alta temperatura e à tração;
4. Fechamento do Cano:  

· Com cadarço.
5. Ganchos e ilhoses:
·  Ganchos metálicos com acabamento em onix, não conduz eletricidade. Ilhoses metálicos com acabamento em preto.
6. Biqueira:  

· Material resinado termo conformado.
7. Contraforte: 

· Material resinado termo conformado.
8. Tipo de Linhas:

· Costura simples, duplas e quádruplas.
9. Palmilha de Montagem:

· Material de poliéster resinado e duas camadas, com filme de bloqueio.
· Costurado pelo sistema strobel.
10. Palmilha de Conforto:

· EVA antimicróbica.
11. Solado:

·  Poliuretano Bi Materiais (PU Emborrachado), injetado diretamente no cabedal. Solado com sistema de absorção de impacto, macio e leve proporcionando maior conforto.
12. Numeração:

· 35 ao 46.
13. C.A. Certificado de Aprovação: C.A. Nº 31.891.

14. Embalagem Individual: Saco plástico.
Modelo:
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(foto meramente ilustrativa)
2.2.2.
ITEM 02 - Aspectos Gerais: Calçado de proteção de uso profissional, tipo bota com cadarço, cabedal Couro integral com tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário.  Proteção de borracha em toda extremidade. Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. Solado Bi componente, plano em borracha e plataforma de EVA, com isolamento térmico e elétrico, com sistema COMBO para alta performance.
Características: Forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas e escala francesa do tamanho 33ao46.; Cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência);- Indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço)  e  C3 (ambientes úmidos).

Modelo:
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(foto meramente ilustrativa)
2.3.
LOTE 03: Cinto em nylon entrelaçado na cor azul marinho e verde oliva para uso da Guarda Municipal e Agente de Segurança:
2.3.1. ITEM 1 - Aspectos Gerais: Cinto em nylon entrelaçado, na cor azul marinho e verde oliva, com 33 mm de largura e comprimento variável conforme a necessidade; terá em uma das extremidades uma fivela metálica na cor preta com fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor. 
Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido; As costuras, bordas e arremates deverão ser com construção e acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual;

Modelo de Cinto
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(Foto meramente ilustrativa)
2.4.
LOTE 04: CINTO DE GUARNIÇÃO E ACESSÓRIOS INDIVIDUAIS PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE SEGURANÇA:
2.4.1.
 ITEM 01 - Aspectos Gerais: Cinto Operacional confeccionado em nylon tipo cadarço duplo com alma de polímero e fivela 3 (três)pontos em polímero, com 1500 mm de comprimento, com largura de 50 mm de largura ultra resistente não refletiva, lavável. Pesando aproximadamente 198 gramas a 340 gramas, o cinto em sua parte interna deverá possuir velcro fêmea em sua parte central 1100 mm e nas pontas internas deverá possuir velcro macho com 200 mm em cada ponta do cinto, deverá possuir (4) quatro passadores fabricados em polímero para ser utilizado em ambos os lados respectivamente, as fivelas no formato três pontos deverá ser fabricada em polímero para melhor oferecer sustentação do cinto e impossibilitar a abertura facilmente, com acionamento silencioso composto dos seguintes acessórios:
[image: image18.png]



2.4.1.1 - Característica do cinto:
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2.4.1.2 - Característica da Fivela:
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2.4.2.
ITEM 02 - Aspectos Gerais: Material fabricação polímero injetado, peça única, pesos máximo 500gr e mínimo 400gr, coloração preta, comprimento máximo 60 cm e mínimo 56 cm, empunhadura tamanho máximo 11 cm e mínimo 10 cm, empunhadura – corpo riscos circulares, empunhadura – Topo Terminação em forma Circular/ Anatômica Max 5m e Mínimo 4 cm,  Empunhadura  - Base Terminação em Forma Circular/Anatômica com diâmetros Max 7cm e Mínimo 6cm, criando uma área de sustentação e proteção para a mão, Empunhadura – Acoplamento ao corpo bastão O bastão deverá ser confeccionado em peça única. Injetado sem emendas, Cabo/Corpo secundário tamanho Máximo 14 cm e Mínimo 13 cm Lado empunhadura, Corpo Principal tamanho Máximo 40 cm e Mínimo 39 cm, Formato Corpo Interno Reto até as ponteiras, Formato Corpo – Externo Arredondado, Diâmetro Máximo 3 cm e Mínimo 2cm.
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2.4.3.
ITEM 03 - Aspectos Gerais: coldre operacional fabricado em polímero com suporte de cintura, sendo 03(três) para canhoto e restante para destro: para acoplar pistolas da linha PT 59S, PT 58, PT. 40,9mm, 940, 640,24/7,24/7, 101 Pró, HCPlus 380 19 + 1 , Glock 17,19,22,23, Imbel. MD5,Revólver 4” entre outros.De Saque rápido fabricado em polímero injetado, pigmentado, rígido, virgem em seu maior grau de pureza e translúcido, com suporte de cintura fabricado em polímero e deverá possuir fechamento por pressão e cobertura tipo tampa fabricada na mesma matéria-prima do coldre, o acabamento interno deverá ser feito com couro para evitar ranhuras e riscos na pistola, deverá possuir um sistema interno para melhor ajuste da pistola, todo o sistema de regulagem e integração do corpo do coldre como o sistema de abertura  e o suporte de cintura deverão ser integrados por (4)rebites e (2) parafusos modelo Philips para possibilitar abertura do mesmo para substituir o adaptador interno para proteger a pistola contra quedas e arrebatamento. O sistema de abertura e fechamento do Coldre deverá ser de saque rápido e feito pelo polegar, a alça antiarrebatamento deverá ser fabricada na matéria-prima tipo elastometro termoplástico de poliéster,com alta resistência a temperaturas que podem variar até menos -20°C e +50°C, três lacunas com aproximadamente 13mm no Tumb-Break possibilitará a regulagem da altura e da alça e o melhor ajuste da pistola mais especificamente (coronha), dessa forma otimizando diversas pistolas de modelos e calibre diferentes usadas em operação diária dos grupamentos operacionais, todo o corpo,alça anti arrebatamento e suporte tem proteção deverá possuir tratamento contra raios UVA e UVB evitando rachaduras e rupturas.

2.4.3.1- Características do Coldre.
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2.4.3.2 - Adaptador de Cintura:

[image: image29.emf]
2.4.3.3 - Tampa do Suporte de Cintura do Coldre.


[image: image30.emf]
2.4.3.4 - Características Técnicas Adaptadoras Cintura: O adaptador anatômico tem em suas características gerais a fixação do suporte e do coldre bem como o acoplamento dos sistemas de regulagem ao cinto operacional e no ajuste do equipamento junto à cintura. O adaptador de cintura tem que ser fabricado em polímero injetado em seu maior grau de pureza similar, a durabilidade do equipamento com proteção UVA e UVB, dessa forma impossibilitando rachaduras e rupturas do adaptador e oferecendo um maior conforto ao usuário. A tampa deverá ser integrada ao suporte como sobreposto fechado e regulada por parafusos onde o mesmo fornecerá pressão no suporte e no cinto operacional fabricado na mesma matéria-prima do coldre e seus acessórios.

Dados Técnicos da Matéria-Prima do Suporte (Peça): O sistema de abertura e fechamento do Coldre deverá ser de saque rápido e ser acionado pelo polegar, a alça antiarrebatamento( fabricado em elastômero   termoplástico de base copolímero de etilenopropileno EPM ou EPDM ),injetado, pigmentado e de Saque rápido com alta resistência a temperaturas que podem variar até menos -20°C e +50°C ,alta tenacidade de absorção de energia alta resistência a abrasão, boa resilência ,alta resistência química e a intempéries brilho superficial . Três lacunas com distância de aproximadamente 13mm cada uma e um Raio de 8,5mm aproximadamente, desenhada no Thum-Break, possibilitará a regulagem da altura e da alça e o melhor ajuste da pistola, dessa forma otimizando diversas pistolas de modelos e calibre diferentes usadas em operações diárias por grupos operacionais todo o corpo da alça antiarrebatamento e suporte tem proteção contra raios UVA e UVB protegendo a alça de abertura e fechamento contra futuras rachaduras e rupturas. O sistema de abertura e fechamento da alça antiarrebatamento deverá possuir abertura de saque rápido feito pelo polegar respondendo de imediato seu usuário. O sistema de regulagem da alça antiarrebatamento deverá possuir regulagem e ajustes por (4) rebites na cor preta e (2) dois parafusos na cor preta de modelo Philips.

A alça antiarrebatamento deverá possuir um desenho tipo retangular que seja flexível e possibilite ajustes em seu maior grau de necessidades operacional sem causar danos para a ferramenta e o funcionamento do coldre quando estiver fechado e regulado deverá possuir o formato de arco entrelaçando a coronha da pistola dessa forma ajustando a coronha da pistola seja qual o modelo e protegendo-a de qualquer tipo de queda e ou retirada por outras pessoas que não sejam usuário do coldre. O thumbreak ou alça antiarrebatamento deverá possuir três lacunas com um Raio de 13mm aproximadamente para que possibilite regulagem e ajustes em diversos modelos de pistolas dessa forma fazendo integração com o corpo do coldre onde vai a carga (pistola). Com a alça antiarrebatamento e os seus sistema de ajuste universal acarretará um custo beneficio e otimizará o uso de diversos modelos e calibres de pistola em apenas um coldre e terá que  possuir as seguintes tolerâncias:

	 Dados Técnicos da Matéria-Prima do Coldre (Peça)
	
	

	Ensaio
	Unidade
	Metodologia
	Tolerância 
	

	Densidade á 23°C
	g/cm³
	ASTM D 792
	1,10 a 1,15
	

	Temperatura de Amolecimento
	°C
	ASTM D 1525
	1,96 a  2,04

	(10N - 120°C /h)
	
	
	

	Dureza Shore D  (1s)
	Shore D
	 IS0 - 868
	65 a 70

	TGA - Material Orgânico 
	%
	ASTM E 1131
	99%

	TGA – Resíduo
	%
	ASTM E 1131
	0,86

	Análise Térmica -DSC
	°C
	ASTM D 3417/D3418
	215 a 225

	(Temperatura de Fusão Cristalina)
	ASTM G 154 (104 hs)
	

	Resistência ao Envelhecimento QUVB
	N.A
	
	S/ Alterações

	Dados Técnicos da Matéria-Prima do Coldre (Corpo)
	
	

	Resistência a Tração (Tensão Máxima)
	Mpa
	ASTM D 638
	65,2 a 0,766

	Resistência a Tração Deformação
	
	
	
	

	(Específica de Ruptura)
	%
	ASTM D 638
	40,53 a 7,44

	Absorção de Àgua
	%
	ASTM D 570(22h 23°C)
	1,00 a 2,00


2.4.4
ITEM 04 - Aspectos Gerais: Porta Algemas, de fabricação nacional, fabricado em polímero rígido injetado, pigmentado, resistente a rupturas e rachaduras, auto ajustável e regulável para diversos modelos de algemas, com a base medindo entre 90 mm e 95 mm de largura em sua parte superior, 85 mm a 90 mm de altura, lacunas com aproximadamente 25 mm para fixação do passador de cinto, a tampa que une a base da porta algemas e acopla a algemas deverá possuir entre 85 mm a 90 mm de largura e 65 mm a 70 mm de altura, deverá ser compatível com cinto de guarnição que medirá entre 49 mm e 50 mm de largura.
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Fotos meramente ilustrativas.

2.4.5.
ITEM 05 - características: Porta Tonfa fabricado em polímero injetado, rígido de alta resistência, com tratamento em resinamento para não sofrer danificações no acabamento externo e interno do suporte. O passador do suporte de cinto deverá ser fabricado em Nylon tipo cadarço duplo com acabamento com alma de polímero para possibilitar maior duração do nylon, combatendo o esfacelamento do mesmo.
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2.4.5.1
Base do PortaTonfa de Polímero:
[image: image34.emf]
2.4.5.2
Fixador PortaTonfa de Polímero:

[image: image35.emf]
2.4.5.3
Passador do PortaTonfa de Polímero:

[image: image36.emf]
2.4.5.4.
Suporte da PortaTonfa em Polímero:

[image: image37.emf]
2.4.6.
ITEM 06 - Aspectos Gerais: Porta Jet Loade duplo, para revólver cal.38, com capacidade para (sete) cartuchos, confeccionado em nylon, na cor preta, ajustável, com fechamento por botão de pressão, com passadeira para fixação ao cinto de guarnição.

Acabamento: o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras;

2.4.7.
ITEM 7 - Aspectos Gerais: Porta Carregadores Duplo Bifilar com sistema de acoplamento ao cinturão operacional com passador de cinto interno para possibilitar maior segurança em operação o carregador deverá trabalhar com modelos diversos de pentes de projéteis (Universal) e com sistema de regulagem feita por parafusos Philips de saque rápido fabricado em polímero rígido, injetado, pigmentado,virgem e translúcido em seu maior grau de pureza com proteção UVA e UVB, dessa forma oferecendo maior durabilidade e protegendo contra rupturas e rachaduras;auto ajustável para carregador bifilar o porta carregador caso seja necessário terá que ser fornecido com tampa a ser definida pela instituição (couro,nylon ou poliamida), com fechamento por botão de pressão macho e fêmea que deverá estar acoplado na tampa e no carregador de polímero respectivamente, para poder dar maior proteção aos pentes carregadores de munição um formato curvo para melhor conforto do usuário deverá atender as necessidades de grupos especiais para diversos tipos de eventos policiais como Operacional, CDC, Tático,Operações Aéreas,etc. A base do porta carregador e a tampa retentora formam um única peça que ajustável e integrados por rebites e regulado por sistema de chaves Philips sua área total (base) em torno de 110mm de comprimento total e o comprimento da tampa retentora de 85mm e com a largura de 42mm com as seguintes tolerâncias:
	Dados Técnicos da Matéria-Prima do Porta Carregador (Peça)
	
	

	Ensaio
	Unidade
	Metodologia
	Tolerância 
	

	Densidade á 23°C
	g/cm³
	ASTM D 792
	1,10 à 1,15
	

	Temperatura de Amolecimento
	°C
	ASTM D 1525
	1,96 à  2,04

	(10N - 120°C /h)
	
	
	
	

	Dureza Shore D  (1s)
	Shore D
	 IS0 - 868
	65 à 70
	

	TGA - Material Orgânico 
	%
	ASTM E 1131
	99%
	

	TGA - Resíduo
	%
	ASTM E 1131
	0,86
	

	Análise Térmica -DSC
	°C
	ASTM3417/D3418
	215/225
	

	(Temperatura de Fusão Cristalina)
	ASTM G 154 (104 hs)
	
	

	Resistência ao Envelhecimento QUVB
	N.A
	
	S/ Alterações

	Dados Técnicos da Matéria-Prima do Porta Carregador (Corpo)
	
	

	Resistência a Tração (Tensão Máxima)
	Mpa
	ASTM D 638
	65,2 à 0,766

	Resistência a Tração Deformação
	
	
	
	

	(Específica de Ruptura)
	%
	ASTM D 638
	40,53 à 7,44

	Absorção de Água
	%
	ASTM D 570(22h 23°C)
	1,00 à 2,00
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(Foto meramente ilustrativa)
2.5.
LOTE 05 – ALGEMAS
2.5.1
ITEM 01 - Aspectos Gerais: algema de aço cromado, que possua trava de segurança, que acionada, impede que os dentes se movimentem sobre a catraca e apertem o pulso indevidamente, evitando lesões desnecessárias à pessoa que está detida ou imobilizada; Com trava e dobradiça em aço carbono com tratamento niquelado, fabricado seguindo as normas internacionais de segurança; Dentes e catracas fresados e usinados, que suportem no mínimo 250 kgf (quilogramas de força), acompanha 2 chaves de aço, diâmetro máximo 7,8 cm; diâmetro mínimo 5 cm; peso mínimo 310 gramas.

[image: image40.jpg]it R o e vt




(Foto meramente ilustrativa)
2.6.
LOTE 06: COLETE MODULAR E SUSPENSÓRIO TÁTICO
2.6.1.
ITEM 01 - Aspectos Gerais: colete modular tático confeccionado em nylon Ripstop de alta resistência a furos e rasgos, devido as suas tramas serem cruzadas de forma vertical e horizontal;Coldre frontal* com fechamento em botão;Porta Rádio HT elástico com fechamento em botão;Fiel com suporte em velcro;Três portas carregadores para pistola e bolsos frontais com fechamento em velcro; Velcro para tarjeta e distintivo na parte frontal, e para tarjeta na parte traseira;Porta objetos com fechamento em velcro na parte traseira;Ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros;Fitas de acabamento em nylon;Revestimento interno em tecido aerado MESH AIR acolchoado com espuma de polietileno expandido para melhor transpiração e conforto;Compartimento para acoplar placas de proteção (não inclusas) na parte frontal e dorsal, com fechamento em zíper;
2.6.1.1.
Parte Frontal: coldre universal destro e canhoto, com regulagem de pressão e velcro, o que permite acoplar os mais diversos modelos de armamentos;
- 02 bolsos multiúso com as dimensões: 12 cm x 22 cm regulável;
- 03 portas carregadores horizontais: 16 cm x 4 cm regulável;
- 01 bolso superior multiúso com as dimensões: 14 cm x 13cm regulável
- 01 porta rádio ou celular modular e elástico com as dimensões: 12 cm x 8 cm.

2.6.1.2.
Parte Dorsal:
- 01 porta cantil Hidrat (Camel Back) com capacidade máxima de até 2 litros e dimensões de; 22 cm x 38 cm;
- 01 porta algema com as dimensões; 12 cm x 10 cm;
- 01 porta carregador vertical com as dimensões: 4 cm x 16 cm;

2.6.1.3.
Tamanho Padrão:
P= Altura no máximo: 52cm; Largura no máximo: 50cm; Largura Ombro no máximo: 36cm;

M= Altura no máximo: 53cm; Largura no máximo: 51cm; Largura Ombro no máximo: 37cm;

G= Altura no máximo: 54cm; Largura no máximo: 56cm; Largura Ombro no máximo: 39cm;

GG= Altura no máximo: 58cm; Largura no máximo: 61cm; Largura Ombro no máximo: 41cm.
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(foto meramente ilustrativa)

2.6.2.
ITEM 02 - Aspectos Gerais: Suspensório Tático confeccionado em nylon 600 e nylon 220 Rip Stop, com reguladores e fechamentos em nylon; porta equipamentos com fechamentos em fivela emborrachados; acabamentos em gorgurão com costura dupla. Deverá ser serigrafado na parte frontal, do lado esquerdo o brasão da Guarda Municipal de Araucária, do lado direito um velcro para fixação da tarja de identificação e acima do velcro para fixação da tarja outro velcro com número de identificação, nas costas deverá conter a inscrição padrão “GUARDA MUNICIPAL ARAUCÁRIA”.  Os modelos e tamanhos do brasão e da inscrição estão especificados no item 3 e em seus subitens deste Anexo.
Deverá conter receptáculos para adaptação de rádio transmissor portátil, algemas, armamento, munição, lanterna e bolso nas laterais.

MODELO DE SUSPENSÓRIO TÁTICO
[image: image43.emf]
(foto meramente ilustrativa)
2.7.
LOTE 07: CORDÃO COM FIEL E APITO
2.7.1.
ITEM 01 - Aspectos gerais: cordão, em nylon na cor branca ou amarelo, medindo aproximadamente 1000 mm de comprimento, trançado deverá ter aparência estética regular, (conforme modelo da foto), contendo, em ambas as extremidades, fiel niquelada, deverá apresentar limpeza de fios, não pode apresentar desfiamentos na superfície.

MODELO DO CORDÃO COM FIEL
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2.7.2.
ITEM 02 - Aspectos Gerais: apito confeccionado em metal, corpo com acabamento niquelado, com capacidade de emissão de silvos até 100 decibéis. Com aro metálico para chaveiro.
MODELO DE APITO
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(foto meramente ilustrativa)

3. MODELOS DE BRASÕES E BANDEIRAS

3.1- BRASÕES E BANDEIRAS A SEREM BORDADOS NAS PEÇAS DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.

3.1.1- Brasão padrão da Guarda Municipal.
3.1.1.1 A fonte a ser utilizada deverá ser a ARIAL e o tamanho das letras deverá ser adequado ao tamanho do distintivo que deverá ter: largura: 6,8cm e altura: 8,0cm, conforme o modelo abaixo.
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3.1.2- Brasão padrão da guarda Municipal para serem usados no fardamento do Comando (Inspetores e Supervisores).
3.1.2.1 A fonte a ser utilizada deverá ser a ARIAL e o tamanho das letras deverá ser adequado ao tamanho do distintivo que deverá ter: largura: 6,8cm e altura: 8,0cm, conforme o modelo abaixo.
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3.1.3- Bandeira do Município de Araucária.

3.1.3.1 Deverá ser fixada na manga esquerda, próximo ao ombro, conforme desenhos nas especificações dos itens, das camisas manga curta e manga longa, tanto masculina como feminina, bem como também nas jaquetas. 
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3.1.4-Bandeira do Estado do Paraná.

3.1.4.1 Deverá ser fixada na manga direita, próximo ao ombro, conforme desenhos nas especificações dos itens, das camisas manga curta e manga longa, tanto masculina como feminina, bem como também nas jaquetas. 
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3.1.5 - Botões deverão ser padronizados, contendo o Brasão do Município de Araucária.

MODELO BOTÃO PADRONIZADO
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3.1.6 - Inscrição na parte de trás das peças da Guarda Municipal de Araucária.
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3.1.7- Brasão padrão dos Agentes de Segurança.

3.1.7.1 A fonte a ser utilizada deverá ser a ARIAL e o tamanho das letras deverá ser adequado ao tamanho do distintivo abaixo: TAM: 6,5cm X 10 cm.
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4. DAS AMOSTRAS
a) A(s) empresa(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura da ata de licitação em que foi(ram) declarada(s) vencedora(s), para apresentar(em) uma amostra de cada item em que restou(aram) vencedora(s), que serão analisadas pela Equipe de Fiscais da SMSP; As amostras, devidamente identificadas, com o CNPJ e a razão social da empresa e o código e a descrição do item, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, sito à Rua Manoel Ribas, nº 431 – Centro – Araucária/PR;
i. Após a análise a Equipe de Fiscais da SMSP irá emitir um atestado aprovando a amostra, em caso de reprovação será convocada a segunda colocada, para o item, e assim sucessivamente até que se obtenha amostra aprovada.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA

a) Para os itens que necessitam da definição das medidas (tais como uniformes): em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data de recebimento da nota de empenho; 
b) Para os demais itens: em até 20 (vinte) dias corridos a contar da data de recebimento da nota de empenho.
6. LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA

a) Na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, sito à Rua Manoel Ribas, nº 431 – Centro – Araucária/PR.
7. CONDIÇÕES

a) A CONTRATADA, a partir do recebimento da nota de empenho, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para concluir o levantamento das medidas individuais de cada servidor, para confecção dos uniformes. Para isso, a CONTRATADA enviará à Sede da Guarda Municipal de Araucária e ao Departamento de Agentes de Segurança, um profissional habilitado que ficara à disposição no horário das 08h00 às 17h00;
i. Após este prazo, os servidores da Guarda Municipal e Agentes de Segurança de Araucária que, por motivo de força maior, não comparecerem para tirar as medidas do uniforme, procurarão por conta própria a CONTRATADA em horário comercial, a fim de tirarem suas medidas individuais, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contado após findar-se o prazo estabelecido na alínea “a” (acima);
b) Todos os itens que compõem o objeto desta licitação deverão ser novos;
c) Somente serão aceitos produtos da mesma marca e especificações apresentadas na proposta;
d) O prazo de garantia dos equipamentos será de no mínimo 12 (doze) meses;
e) A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, por ocasião da entrega do equipamento, fornecer manual de instruções de uso do mesmo, se sua complexidade assim exigir;
f) Após o prazo de recebimento provisório, que será de 10 (dez) dias, se nada for comunicado, automaticamente o material estará recebido de forma definitiva. Contudo, a CONTRATADA fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações com as características apresentadas pelo produto, ou sendo detectados vícios que prejudiquem seu funcionamento ou utilização, mesmo após a entrega do material, não afasta a responsabilidade da CONTRATADA em substituir o produto, sendo que a não substituição pelo produto adequado, será considerada como recusa de entrega, e ficará a empresa sujeita às sanções previstas neste Edital e na legislação vigente. Em caso de devolução do objeto licitado por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à CONTRATADA.
ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação no Pregão nº      /2015, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucária – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei nº 8.666/93.

Local e data

_______________________________

Assinatura do representante legal

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade Pregão nº      /2015, da Prefeitura do Município de Araucária, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data

______________________________

Assinatura do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

______________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO IV

MODELO

PROPOSTA DE PREÇOS

"À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA"

PREGÃO Nº      /2015 – REGISTRO DE PREÇOS"

"ABERTURA DIA 00/00/2015, ÀS 00:00 H"

	Lote
	Item
	Especificação
	Marca/
fabricante
	Quantidade total
	Unidade
	Valor unitário proposto (R$)
	Valor

total proposto (R$)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Valor total da proposta
	


NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA"

“RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE”

Validade da proposta: ................................. dias, a contar da data limite para protocolo dos envelopes de proposta e habilitação.
Araucária, ____de ________________de 2015.

___________________________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da documentação apresentada.

ANEXO V

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº:       /2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE      
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° -----/2015
Aos .......dias do mês de .......................do ano de .............., no Município de Araucária, Estado do Paraná, no Prefeitura Municipal, sito à Rua: Pedro Druszcz, 111, reuniram-se o Secretário Municipal de      .................................................., CPF.........................., o Secretário Municipal de Finanças .................................................., CPF e o Prefeito Municipal............................................................, CPF.........................., representantes do Município de Araucária, como contratante e a empresa ..............................................................CNPJ..........................................., com sede à ...................................................neste ato representada pelo Sr................................................,CPF...........................,  como contratada, para proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 16.928/2002 e do Edital de Pregão n°       /2015, ao Registro de Preços      conforme (Anexo II), referente(s) ao(s) item(ns) abaixo descriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s), em nome da empresa acima citada.

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)
	PREÇO UNITÁRIO (R$)

	
	
	


· Fica estabelecido pelas partes que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da Ata nº 00/2015.

· Os direitos e deveres da Contratada e do Contratante, as disposições gerais, assim como as penalidades estabelecidas estão indicadas no Edital de Pregão n°     /2015 e seus Anexos.

· Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes contratantes.

	
	

	
	

	_________________________________

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE      
	_________________________________
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