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ERRATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10367/2013

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de recuperação de pavimento em diversas vias públicas do Município, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
ONDE SE-LÊ:
7.2.3.7. Comprovação de que a contratada dispõe de usina de asfalto com capacidade mínima de 40 (quarenta) toneladas/hora através de declaração formal de sua disponibilidade (propriedade). Caso a contratada não disponha da usina, deverá apresentar contrato (locação ou prestação de serviços) em que conste que esta estará a sua disposição a partir da abertura deste procedimento licitatório;
LEIA-SE:

7.2.3.7. Comprovação de que a contratada dispõe de usina de asfalto com capacidade mínima de 40 (quarenta) toneladas/hora através de declaração formal de sua disponibilidade (propriedade). Caso a contratada não disponha da usina, deverá apresentar contrato (locação ou prestação de serviços) em que conste que esta estará a sua disposição a partir da assinatura do contrato;

FICAM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL COMPLETO, BEM COMO, A DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA.
Araucária, 24 de outubro de 2013.

___________________________

OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10367/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2013

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de recuperação de pavimento em diversas vias públicas do Município, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 2.612.142,00 (dois milhões seiscentos e doze mil cento e quarenta e dois reais).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, 111, até às 09:30 horas do dia 29 de outubro 2013 e a abertura se dará no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Pedro Druszcz, nº 160 - Centro – Araucária.
O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo telefone (41) 3614-1699, (41) 3614-1675 (CPLOS) e (41) 3614-7580 (SMOP)
Araucária, 19 de setembro de 2013.

___________________________
OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2013

A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto n° 26.008/2013 do Município de Araucária, Estado do Paraná, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal nº 10.565/93 e Decreto Municipal nº 16.928/2002 que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços no Município de Araucária, receberá de conformidade com a presente licitação, até às 09:30 horas do dia 29 de outubro de 2013, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura de Araucária, sito na Rua Pedro Druszcz, 111, térreo, dois envelopes contendo, respectivamente, habilitação e proposta, para a contratação de empresa de engenharia para execução do objeto no Município de Araucária, conforme solicitado no Registro de Necessidades n° 413/2013 e ofício nº 536/2013 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.
Somente serão aceitos para fins de participação nesta licitação os envelopes protocolados no endereço acima, através da empresa interessada.

Não é admitido consórcio.

A abertura dos envelopes iniciar-se-á às 10:00 horas do dia 29 de outubro de 2013, no endereço indicado no aviso desta licitação.

“REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”

1. OBJETO
1.1.
Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de recuperação de pavimento em diversas vias públicas do Município, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DO PREÇO MÁXIMO

2.1.
O preço total máximo fixado pelo Município para o objeto desta licitação, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, é de R$ 2.612.142,00 (dois milhões seiscentos e doze mil cento e quarenta e dois reais).
3.
FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 10 (dez) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitação do presente Edital) devidamente atestada e acompanhada do termo de recebimento e ateste da medição da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.

3.2. As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de empenho e/ou contrato.

3.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das Certidões Negativas da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Município (CONTRATANTE) poderá promover a retenção na fonte de tributos e encargos, conforme legislação vigente. O pagamento ocorrerá por depósito bancário devendo o contratado apor na nota fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

3.4. Deverão ser apresentadas notas fiscais distintas para serviços (mão de obra) e materiais, sujeitando-se os seus valores as retenções fiscais e tributárias na forma da lei.
4. DOS PRAZOS

4.1. Para a assinatura da ata de registro de preço, o prazo é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da vencedora, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, podendo o Município de Araucária exercer o disposto no § 2º art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata de registro de preços.
4.3. A ata de registro de preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações previstas nos artigos 13 e 14, respectivamente, do Decreto Municipal n° 16.928/02.

4.4. Para o início dos serviços, o prazo é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da nota de empenho;
4.5. O prazo para a conclusão dos serviços poderá variar de acordo com as quantidades solicitadas pela Secretaria de Obras Públicas e Transportes, que no momento da emissão da nota de empenho irá informar o prazo de execução.
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. 
Os recursos financeiros para pagamento resultante desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA correrão por conta da dotação orçamentária conforme quadro abaixo:

	ÓRGÃO
	DOTAÇÃO
	FONTE

	SMOP
	26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51
	1000


6. DO PROCEDIMENTO

6.1.
O procedimento licitatório será julgado em duas etapas subseqüentes, denominadas de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA "

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2013

"ABERTURA: DIA 29/10/2013, ÀS 10:00 HORAS"

"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO"

“NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

7.2. Deverá conter os documentos abaixo exigidos:

7.2.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.2.1.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos com mesmo prazo de antecedência de emissão.

7.2.1.3. Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.2.1.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;

7.2.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;

7.2.1.6. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito para com o Seguro Social – INSS, dentro de seu prazo de validade;

7.2.1.7. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro de seu prazo de validade;

7.2.1.8. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

7.2.2.
Habilitação Econômico – Financeira:

7.2.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida com antecedência máxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitação;
7.2.2.2. Declaração, ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL E CONTADOR DA EMPRESA, de boa situação financeira por meio dos índices econômicos (LG – liquidez geral, LC – liquidez corrente, SG – solvência geral), obtidos através das fórmulas abaixo, que deverão ser maiores ou iguais a 1,5 (um inteiro e cinco décimos):

	LG =
	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

	
	

	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante

	
	

	SG =
	Ativo total

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo


7.2.2.4.
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do último exercício social encerrado, já exigível e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

7.2.2.4.1.
Serão consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências:

7.2.2.4.1.1.
Quando se tratar de empresa S/A, apresentar as publicações do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE no Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação.

7.2.2.4.1.2.
Quando se tratar de empresa de outra forma societária, apresentar cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, extraídas do Livro Diário, com a devida numeração de página e acompanhadas das cópias dos termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, contendo: identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela administração da empresa; identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

7.2.2.4.1.3.
Quanto à exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano, apresentar os referidos documentos do exercício anterior ao último, e, após abril, somente do último exercício; para empresa optante pelo SPED, até junho de cada ano apresentar os referidos documentos do exercício anterior ao último, e, após junho, somente do último exercício.

7.2.3. Habilitação Técnica:

7.2.3.1. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de validade. A empresa que não possui Registro no CREA no Estado do Paraná deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA-PR para execução da obra.

7.2.3.2. Atestado de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá conter o nome do responsável técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

7.2.3.2.1. O atestado deverá possuir:

a) Carimbo ou selo de registro no CREA;
b) Comprovação de execução de obras de pavimentação em CBUQ faixa C;

c) Entende-se por obra/serviço equivalente com o objeto da presente licitação, a execução/prestação que possua, no mínimo, quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da obra/serviço do objeto proposto.
7.2.3.3. Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual comprove a aptidão do responsável técnico indicado pela proponente para execução dos serviços, devendo constar no acervo técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certidão de acervo técnico deverão referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional;

7.2.3.4. Ofício indicando o engenheiro civil que atuará como responsável técnico pela execução dos serviços contratados, acompanhado de prova de o engenheiro pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa (comprovação através de apresentação de contrato social, no caso de sócio; cópia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestação de serviço; prova de sua eleição como diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste procedimento licitatório; ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA onde conste como responsável técnico);

7.2.3.5. Ofício do engenheiro civil indicado aceitando a incumbência de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome deverá constar na ART dos serviços;

7.2.3.6. Declaração de que dispõe de pessoal e equipamentos necessários a perfeita e completa execução do objeto da licitação;

7.2.3.7. Comprovação de que a contratada dispõe de usina de asfalto com capacidade mínima de 40 (quarenta) toneladas/hora através de declaração formal de sua disponibilidade (propriedade). Caso a contratada não disponha da usina, deverá apresentar contrato (locação ou prestação de serviços) em que conste que esta estará a sua disposição a partir da abertura deste procedimento licitatório;
7.2.3.8. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, a ser realizada pelo engenheiro responsável técnico da empresa, que deverá comprovar esta responsabilidade através de apresentação da certidão de registro no CREA e carteira de identidade;

7.2.3.8.1. É necessário o agendamento prévio da visita com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, pelos telefones: (41) 3614-7580 e (41) 3614-7602, com o(a) Engenheiro(a) Leandro Andrade Alves. O agendamento deve ser feito com, no máximo, 05 (cinco) dias de antecedência da data de abertura da licitação e será única com todos os empreiteiros.
7.2.4.
Outras Comprovações da Habilitação:

7.2.4.1. Declarações da proponente, assinadas por representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da documentação apresentada no envelope “habilitação”, devendo obedecer ao conteúdo dos modelos constantes do ANEXO I deste Edital;

7.2.4.2. Caso queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006, deverá apresentar declaração assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL E CONTADOR da empresa com emissão de no máximo de 60 dias antes da licitação, informando, sob pena de lei, que a proponente enquadra-se na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte.

7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

7.2.5.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Araucária, emitido pela Comissão de Avaliação de Registro Cadastral, substitui a apresentação dos documentos relacionados nos itens 7.2.1.1., 7.2.1.2, 7.2.1.3., 7.2.1.4., 7.2.1.5., 7.2.1.6., 7.2.1.7, 7.2.1.8, 7.2.2.1 e 7.2.3.1; deste Edital, desde que as Certidões constantes do C.R.C. estejam dentro do seu prazo de validade;

7.2.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

7.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitação deverão ser apresentados em fotocópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original correspondente, para autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação, na sessão de habilitação;

7.2.5.4. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2013

"ABERTURA: DIA 29/10/2013, ÀS 10:00 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

 “NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

8.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

8.2.1. Oficio proposta em papel preferencialmente no formato A4, impressa por qualquer meio, datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente constituído, com endereço, telefone, número do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o objeto da licitação, prazo de validade da proposta, prazo de execução do objeto e o preço global em algarismos e por extenso;

8.2.2. Planilha de preços, contendo o quadro de quantidades com os preços unitários e o preço total, de acordo com o Anexo II deste Edital, devidamente assinado pelo responsável da empresa;
8.2.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos após a data-limite da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA, especificada no preâmbulo deste Edital, tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

8.2.4. O ofício proposta e a planilha de preços devem ser apresentados em uma via impressa em formulário próprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras;

8.2.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os descontos ou despesas (despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mão de obra e transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.2.6. O percentual de desconto deverá ser apresentado com apenas duas casas decimais após a vírgula, desconsiderando-se a terceira casa, independente de arredondamentos;

8.3. Será necessária a apresentação de “Composição de Preços Unitários” para análise de sua viabilidade, mediante a comprovação de que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da proposta, quando o valor global proposto tiver percentual de desconto aplicado superior a 20% (vinte por cento) do valor máximo da licitação.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Os envelopes deverão ser entregues devidamente lacrados e identificados na forma dos itens 7.1. e 8.1., até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação.

9.2. Não será concedido prazo adicional para a apresentação de documentos exigidos pela licitação e não incluídos nos respectivos envelopes.

9.3.
A sessão pública de abertura iniciar-se-á conforme horário e endereço indicados no aviso desta licitação.

9.4. Os representantes deverão entregar à Comissão de Licitação a sua credencial acompanhada de seu documento de identificação.

9.5. Cada empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá representar outra empresa na mesma licitação.

9.6. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.7. À licitante inabilitada será devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, após a desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

9.8. Se houver desistência expressa da interposição de recurso pela unanimidade das proponentes, na mesma reunião serão abertos os envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.9. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá designar nova data para a abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

9.10. Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no ato pela Comissão e serão registradas em ata.

9.11. Os documentos de habilitação e proposta, bem como as atas lavradas nas sessões públicas serão assinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

10.
JULGAMENTO

10.1. A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL”.
10.2. Será julgada inabilitada a proponente que, na apreciação do conteúdo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO”, deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 7 deste edital.
10.3. Será julgada desclassificada a proponente que, na apreciação do conteúdo do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":
10.3.1. Deixar de atender qualquer exigência desta licitação e/ou colocar documentos em envelopes trocados;

10.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste Edital;

10.3.3. Não apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotadolote propopo e ou apresentar preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

10.3.4. Serão desclassificadas as propostas cujo preço total forem superiores ao máximo estabelecido pelo MUNICÍPIO;

10.3.5. Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis, bem como as que não atenderem às exigências desta licitação, as propostas que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado, obedecido o disposto nos parágrafos do Artigo 48 da Lei nº 8666/93;

10.3.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do quadro de quantidades e custos fornecido  valor irrisório ou de valor zero e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos serviços contantes do quadro de quantidades;

10.4. Será vencedora a proponente que oferecer menor preço global, através de medições pelos preços unitários. Existindo discrepância entre o preço total proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicação do preço unitário proposto pelas quantidades, prevalecerá o segundo.

10.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor preço global, após obedecido o disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá a um sorteio, do qual resultará o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos benefícios da LC 123/06 e que tenha apresentado a declaração do item 7.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, este deverá protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o preço consignado na ata da sessão de abertura de propostas, acompanhada da composição de preços unitários de todos os itens do quadro de quantidade e custos. O não protocolo previsto acima acarretará na desclassificação da proposta consignada em ata.

10.6. Após publicação do resultado final, a Comissão encaminhará o processo à autoridade superior para fins de adjudicação e homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Os recursos atenderão ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

11.2.
Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araucária, cujo endereço consta no aviso desta licitação, e endereçados à autoridade subscritora deste Edital.

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇO

12.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na ata de registro de preços, cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital.

12.2 Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da Prefeitura do Município de Araucária, para assinar a ata de registro de preços, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.

12.3 A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação das atas de registro de preços deste processo licitatório.

12.4 O órgão gerenciador da ata de registro de preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.

12.5 Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura do Município de Araucária, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, a ata de registro de preços atualizada no sítio http://diariooficial.araucaria.pr.gov.br/, contendo todos os valores unitários referentes a esta concorrência pública.

12.6 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado.

12.7 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em ata e publicados conforme item 9.5. deste Edital.

13. DAS CONTRATAÇÕES

13.1
O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria ata de registro de preços. 

13.2
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

13.3
Para instruir a contratação o órgão responsável emitirá nota de empenho, constando as quantidades, o preço registrado, o local da execução/fornecimento, o prazo e o horário da execução/fornecimento. 

13.4
O licitante vencedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer à sede da Secretaria solicitante para retirar a nota de empenho.

14. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

14.1. A execução/fornecimento será parcelada por um período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do órgão gerenciador da ata de registro de preços.

14.2. A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado nos Anexo II e III deste Edital.

14.3. A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pela Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução/fornecimento do objeto da presente licitação.

14.4. Por ocasião da execução/fornecimento, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento. 

14.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

14.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de substituições, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

14.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

15. DAS PENALIDADES

15.1. No caso da não assinatura da ata de registro de preços em até 05 (cinco) dias úteis da convocação, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos itens a serem registrados.
15.2. No caso da não retirada da ordem de serviços/nota de empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, contados a partir da data da comunicação expressa pela Secretaria Obras Públicas e Transportes, a empresa estará sujeita a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da ordem de serviço/nota de empenho.

15.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total do contrato, por dia de atraso, no caso da vencedora não cumprir os prazos dos itens 4.4. e 4.5.  até o limite máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.

15.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total do contrato, por atrasos e no caso da vencedora não cumprir os prazos dispostos nos subitens 14.5.1. e 14.5.2. até o limite máximo de 20 (vinte) dias, quando dar-se-á por cancelada a contratação ou suspensa a emissão de nova contratação para a penalizada.

15.5. No caso da contratada não cumprir as condições estabelecidas no presente Edital, poderá ser: 

15.5.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a Prefeitura do Município de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.5.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

15.6. Advertência através de ofício.

15.7. As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

16. NORMAS E CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Competirá à vencedora a admissão dos funcionários necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o Município solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da contratada, ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos deverão ser colocados à disposição com operadores e/ou motoristas habilitados para a função;

16.2. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o Município não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relação dos funcionários que executarão o serviço bem como cópia da ficha de registro destes funcionários.

16.3. As despesas com ferramentas e materiais, necessários a execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo Município.

16.4. A vencedora deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com a alimentação, será por conta da empresa vencedora.

16.5. Os serviços que constituem o objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.
16.6. Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação;

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Ainda deverá efetuar o pagamento no máximo dois dias após o recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de sub empreitada para apreciação e aprovação das condições.

18.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento feitos pelo MUNICÍPIO.

18.3. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba aos proponentes qualquer reclamação ou indenização.

18.4. O MUNICÍPIO, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

18.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários da proposta, para melhor adequação técnica, em razão da ocorrência de fato superveniente e imprevisível quando da elaboração do presente edital devidamente comprovado em processo administrativo.

18.6. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

18.7. São de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da presente licitação e a sua inadimplência não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS dos funcionários alocados em CNPJ específico .

18.8. O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

18.9. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido nesta licitação.

18.10. As empresas deverão visitar o local para certificação das condições e detalhes para a execução dos serviços, não cabendo recurso posterior à realização da licitação, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe. 

18.11. A licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.12. O índice exigido no subitem 7.2.2.3 dá-se em razão de que, quando é encontrado o índice 1,5 conclui-se que a empresa tem capacidade para dar cobertura ao seu passivo com sobra de recursos financeiros, trazendo maior segurança à administração pública.

18.13. Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, qualquer cidadão poderá protocolar impugnação ao ato convocatório desta licitação, no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à rua Pedro Druszcz, nº 111, térreo. As eventuais impugnações devem atender ao disposto no art. 41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.

18.14.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

18.14. Qualquer dúvida a respeito desta licitação, a empresa deverá se dirigir à Comissão de Licitação de Compras e Serviços, sita na Rua Pedro Druszcz, n º 160, 1º andar, Araucária, PR., Telefone (41) 3614-1716, ou Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, pelo telefone (41) 3614-7601, no horário das 09h às 12h e das 13h30 às 16h30.  Site www.araucaria.pr.gov.br.
18.15. Integram o presente Edital:
a) Anexo I – Modelos de declarações e de autorização;
b) Anexo II – Detalhamento do objeto e da execução;
c) Anexo III – Termo de referência;
d) Anexo IV – Minuta da ata de registro de preços;

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de setembro de 2013.

___________________________
OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
ANEXO I
MODELOS DE DECLARAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

_______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

AUTORIZAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificação do proponente, autoriza nosso funcionário, Sr. __________________, RG nº ___________________, a participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data

_____________________________________


Assinatura e identificaçãodo representante legal

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

	Item
	Descrição
	UD.
	Quant.
	Valor unitário/ R$
	Valor total/ R$

	1
	Regularização / escarificação (compactação) do leito (subleito) existente
	m²
	21.000
	1,08
	22.680,00

	2
	Reforço com brita graduada compactada na espessura de 0,20m
	m³
	1.700
	108,31
	184.127,00

	3
	Imprimação
	m²
	21.000
	3,31
	69.510,00

	4
	Pintura de ligação
	m²
	21.000
	1,45
	30.450,00

	5
	Recape com CBUQ – Faixa “C”
	m³
	950
	534,05
	507.347,50

	6
	Reperfilagem com CBUQ
	m³
	950
	534,05
	507.347,50

	7
	Escavação, carga e transporte de pavimento danificado (baixa resistência-borrachudo/turfa)
	m³
	5.600
	9,00
	50.400,00

	8
	Fornecimento, espalhamento e compactação de brita 4A
	m³
	5.600
	84,90
	475.440,00

	9
	Fornecimento de CBUQ – Faixa “C”
	t
	4.000
	191,21
	764.840,00

	TOTAL
	R$ 2.612.142,00


2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
a) A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até o início dos serviços, as guias de recolhimento da “Anotação de Responsabilidade Técnica–ART”, junto ao CREA/PR, sob pena de descumprimento contratual;

b) Todo o equipamento, antes do inicio da execução da obra/serviço, deverá ser cuidadosamente examinado e aprovado pela SMOP, sem o que não é dada a autorização para seu início.

c) As quantidades do objeto deste edital visam somente oferecer às proponentes elementos para avaliação do potencial de serviços. Estas quantidades não constituem, sob nenhuma hipótese, garantia de volume de serviço a ser requisitado, reservando-se à Secretaria de Municipal de Obras Públicas e Transportes o direito de gerenciar conforme as suas necessidades.

d) As despesas com mão de obra, operação, combustíveis, lubrificação, abastecimento, transporte e placa da obra serão de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que nos valores apresentados deverão ser inclusas todas as despesas com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas;
e) A CONTRATADA deverá manter sempre contato com o engenheiro fiscal do Município para eliminar quaisquer dúvidas ou alterações no transcurso da execução da obra;
f) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Controle tecnológico e geométrico da obra: o controle tecnológico da obra, controle dos materiais e controle da execução do serviço/obra são de inteira responsabilidade da Contratada, que deverá realizar em seu laboratório ou em um laboratório de sua confiança os ensaios e os controles de acordo com as especificações adotadas. O laboratório da Contratada é responsável pelo acompanhamento, por inspeções do serviço/obra e por determinações de valores de aferição, cabendo-lhe fazer ensaios, verificações e medições que a SMOP julgar necessários;
h) As liberações, pela SMOP, dos serviços executados, não exime a Contratada da responsabilidade por problemas que porventura ocorram nos serviços, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo à empresa corrigir as falhas, às suas expensas;
i) Segurança do tráfego durante a execução da obra: deverá ser executada a sinalização das obras, bem como a operação, de acordo com a orientação da fiscalização e com o que preconiza o Código Nacional de Trânsito.
i. O custo de todos os materiais necessários, bem como da mão de obra, deverá fazer parte das despesas indiretas da Contratada, ou seja, não haverá remuneração direta pela SMOP, uma vez que a quantidade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços pela contratada.
j) Equipe técnica/mão de obra: a empresa contratada deverá apresentar, antes do inicio das obras, uma relação completa da equipe técnica/mão de obra a ser utilizada, contendo, necessariamente, a função, quantidade e ao padrão salarial, dispondo no mínimo de :
i. Engenheiro Responsável, com experiência comprovada em pavimentação com C.B.U.Q;
ii. Topógrafo, com experiência comprovada em topografia rodoviária;
iii. Laboratorista, com experiência comprovada em solos e betumes;
iv. Operadores, auxiliares e trabalhadores em números compatíveis com as frentes de serviços.
k) Equipamentos necessários: a Contratada deverá apresentar, quando da contratação, uma relação completa dos equipamentos e operadores e/ou motoristas conforme abaixo descrito, a serem utilizados na execução das obras, devendo conter necessariamente o tipo, a quantidade necessária e suficiente para atender a contratação no prazo determinado, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso. 

i. Motoniveladora com escarificador;

ii. Rolo Compactador vibratório, tipo tandem de 8 a 12 toneladas;

iii. Rolo Pneumático Autopropulsor, com pneus que permitam calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada;

iv. Unidade de Pavimentadora automotriz (vibro acabadora de asfalto);

v. Unidade de caminhão espargidor de emulsão;

vi. Retro escavadeira; 

vii. Caminhão basculante com capacidade volumétrica de 12,00m³.
ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 
COM REFORÇO DE BASE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.

1 – OBJETO 
Estabelecer a sistemática para aplicação do processo de reforço da base de ruas revestidas em “anti-pó”, com brita graduada, recape em C.B.U.Q. e estabelecer os procedimentos empregados na execução, no controle de qualidade, nos critérios de aceitação, rejeição, medição e pagamento do serviço em epígrafe, tendo como base as referencias técnicas de aplicações utilizadas no País.

2 – REFERÊNCIAS
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15087. Misturas asfálticas. 

b) Especificações Particulares de Projetos Elaborados no Paraná – Engefoto S.A. 

c) Especificações Particulares de Serviços Rodoviários DER/PR ES-P 21/05. 

 
3 – DEFINIÇÕES 
3.1. Brita Graduada Simples: Mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã que, nas proporções adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica contínua que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de estabilidades e durabilidades. Deve se enquadrar na norma DER/PR ES-P 05/05 o fornecimento do material e todos os procedimentos necessários para a sua aplicação e controle tecnológico.
3.2 Imprimação: Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso, CM-30, aplicado sobre a superfície da base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial.

Sobre a superfície de base acabada e liberada será processado o espargimento de asfalto diluído com emulsão do tipo CM-30, de acordo com a especificação DER ES – P21/05, com taxa de aplicação prevista de 1,5I/m².

a) Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento adequado.

b) Aplicar o ligante betuminoso, sendo que a taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,8 a 1,6 l/m². Será verificada pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”.

c) Para varredura serão usadas vassouradas mecânicas e manuais;

d) O espalhamento do ligamento asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas e limites de temperatura especificados;
e) Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação, e, ainda, de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

f) As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento pelo menos de 4,0 metros. O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e agitação do material de imprimação;

g) O depósito de ligante asfáltico, quanto necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

h) A imprimação será medida em m² (metro quadrado) de área executada.
3.3. Pintura de ligação: Deverá ser executada conforme especificação DER ES – P21/05, sobre a base imprimada quando comprovada sua necessidade e solicitada pela SMOP, sobre revestimento antigo, nas áreas onde será executado novo revestimento, ou nas áreas de tapa-buraco, com emprego de emulsão CC- 018/2008 34 RR-2C, diluída em água na proporção de 1:1, aplicando-se a mistura numa taxa máxima de 0,4 l/m². A quantidade de pintura a ser aplicada não deverá ser excessiva e caso haja excedente este terá de ser retirado com o auxÍlio de vassoura. 

a) Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície de base granular imprimada, visando promover a aderência entre a camada existente e o revestimento a ser executado;

b) Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de preferência, vassouras mecânicas;

c) A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura de ligação; 
d) A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme;
e) As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.
f) Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas;

g) O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente;

h) O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser utilizada em, pelo menos, um dia de trabalho;
i) A pintura de ligação será medida através da área executada, em m² (metro quadrado).
3.4. Concreto Betuminoso Usinado a Quente: O concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, será aplicado na faixa de rolamento, com espessura mínima de 5,0 cm respectivamente, de acordo com a especificação DER – PR ES – P21/05. O traço a ser usado será determinado em função das fontes de agregados utilizadas na obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada em faixa específica a ser proposta pela contratada e aprovada pela SMOP. A aplicação do CBUQ ficará condicionada à aprovação do traço pela SMOP. Deverá ser usada como ligante o cimento asfáltico de petróleo (CAP-50/70). A mistura asfáltica resultante da confecção da camada de rolamento executado na obra será objeto de análises específicas da SMOP e deverá atender aos parâmetros de projeto relativo à faixa granulométrica (com um grau de confiança de 85%), porcentagem de vazios, relação betume/vazios, estabilidade e fluência. A deflexão recuperável a ser obtida sobre a superfície acabada da camada de rolamento, será especificada de acordo com estudos da Mecânica dos Pavimentos ainda em andamento, provendo-se contudo um valor máximo a ser obtido de 50 centésimos de milímetros.

a) Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensões superiores a 100m, deverá ser executada nova camada de CBUQ com espessura mínima exeqüível sobre o segmento, às expensas da contratada;
b) A massa a ser fornecida será do tipo concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, faixa “C” da especificação DER- PR ES-P21. A empresa deverá apresentar, regularmente, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, ensaios que comprovem o enquadramento da mistura nas especificações supra citadas. O Município, através do fiscal designado para acompanhamento dos serviços, se reserva o direito de recusar qualquer remessa de massa que não se enquadre nas especificações;
c) Os serviços de reperfilamento serão executados nos seguimentos indicados, sendo a camada constante com 5,0 (cinco) cm compactados;
d) A execução constatará da descarga de C.B.U.Q. sobre pintura de ligação já pronta, executada com vibro acabadora com controle eletrônico e na sua compactação com rolo de pneus de pressão variável e rolo tandem;
e) A descarga far-se-á diretamente na vibro acabadora;
f) A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente;
g) Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida liberação serão de inteira responsabilidade da Contratada;
h) Os serviços de revestimento em C.B.U.Q. serão medidos em metros cúbicos aplicados na pista.
4 – TRANSPORTE

O caminhão de transporte da massa asfáltica deverá estar coberto por lona do local de confecção da massa até o local de aplicação, visando garantir a manutenção da temperatura nos padrões normais de uso. O transporte será feito em caminhão basculante, com caçamba metálica, ligeiramente lubrificada visando evitar a aderência da mistura às chapas. No orçamento, apesar de constar na planilha SMOP o preço de transporte isoladamente, deverá ser considerado no preço do item 07 o transporte do material.

ANEXO IV
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° -----/2013

Aos .......dias do mês de .......................do ano de .............., no Município de Araucária, Estado do Paraná, no Prefeitura Municipal, sito à Rua: Pedro Druszcz, 111, reuniram-se o Secretário Municipal de 
	ITEM
	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)
	PREÇO UNITÁRIO (R$)

	
	
	


· Fica estabelecido pelas partes que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da Ata nº 00/2013.

· Os direitos e deveres da Contratada e do Contratante, as disposições gerais, assim como as penalidades estabelecidas estão indicadas no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°
· Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes contratantes.

	
	

	
	

	_________________________________

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
	_________________________________

CONTRATADA
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